# Åtkomst av styrenheten via LAN

Select the Network menu and on the Factory Ethernet Port window, click Edit. Then, set Enabled to On to alter the Ethernet settings.

Anslut nätverkskabeln till Factory Ethernet-porten och specificera sedan informationen som krävs antingen manuellt eller, om möjligt, använd informationen som tillhandahålls av DHCP-servern. Information som behövs är:

- IP-adress

- Subnet-mask

- Gateway

Den här informationen får du från den lokala systemadministratören.

När manuellt alternativ används, finns det manuella inställningar som kan användas för DNS-servrar.