# 组合标识符字符串

用于匹配的标识符字符串由最多四个来自工厂管理系统的字符串组成，或者由最多四个需要组合成一个字符串的条形码枪输入组成。

添加和删除命令按钮用于管理有多少字符串被组合。提供以下参数：

组合识别码字符串的参数
参数 | 说明
--- | ---
名称 | 字符串应为指定名称。
长度 | 字符串的长度应已知且须输入。这对能够组合正确的字符串标识符十分重要。
分辨位 | 组合字符串中的分隔号位置或范围（由连字符分开）供匹配使用。
已保存的位置 | 将被保存到结果的字符串中的逗号分隔位置或范围。

如果使用多个标识符字符串，则执行以下步骤：

1. 按下添加指令按钮，在表中创建新条目。

2. 为字符串命名。

3. 输入字符串的长度。

4. 对要添加的每个字符串重复步骤 1-3。最多可以组合四个字符串。

每行中的“开始-结束”参数定义各字符串在匹配过程的接下步骤中使用的组合字符串标识符。

Performing a task selection process using an identifier string as an input:

1. Define which positions in the string are to be activated.

2. 输入分辨位置以定义识别码字符串中将用于匹配的位置。此类位置必须以逗号分隔或按范围排列。