# Viacstupňové programy

VAROVANIE

Nebezpečenstvo zranenia

Zmena v konfigurácii programu na uťahovanie môže spôsobiť neočakávaný uťahovací moment, smer otáčania alebo rýchlosť v systéme(och), keď je program na uťahovanie momentálne používaný. Mohlo by to mať za následok ťažké ublíženie na zdraví a/alebo poškodenie majetku.

- Skontrolujte konfiguráciu programu na uťahovanie po pridaní nového programu alebo po uplatnení zmien existujúceho programu.

Funkcie ovládača, ako napr. nízkoreakčné stratégie upevňovaní a ďalšie funkcie ovládača, si okrem iného vyžadujú licencie distribuované prostredníctvom systému riadenia systému. Zatiaľ čo je konfigurácia funkcií možná bez špecifických licencií, priradenie a používanie týchto funkcií bude vyžadovať, aby bola na ovládači nainštalovaná správna licencia. Podrobnejšie informácie o licenciách nájdete v Licenciách (FMS).

Viacstupňové uťahovanie je uťahovanie, ktoré sa vykonáva vo viacerých stupňoch. Počet a druhy stupňov sa líšia v závislosti od vykonaného uťahovania. Program viacstupňového uťahovania je vysoko konfigurovateľný, vrátane monitorovacích funkcií a obmedzení.

V tejto sekcii

- Viacstupňové GUI rozhranie
- Stupne uťahovania
- Monitory stupňa
- Obmedzenia stupňa
- Reportéry výsledkov
- Pridanie viacstupňového programu
- Odstránenie viacstupňového programu
- Nastavenia pre viacstupňový program
- Vytvorenie viacstupňového programu
- Tabuľka kompatibility viacstupňového programu s nástrojom
- Nástroje STB a viacstupňové