# 仮想ステーションのプロトコルウィンドウの構成

仮想ステーションメニューのタブプロトコルで、使用中の現在のライセンスに応じて利用可能な通信プロトコルのリストを見つけます。オープンプロトコルは、すべてのライセンスで利用可能です。

オープンプロトコルを介して機能にアクセスするには、各仮想ステーションの固有ポートを定義する必要があります。

1. オープンプロトコルスイッチをオンにします。

2. サーバのポート番号 を入力します。

3. PLCインデックス値を1〜6の範囲で入力します。

   PLC インデックスは、共有メモリ内でオープンプロトコルのコマンドが書き込まれる場所をマッピングするために使用されます。既定値は 1 ですが、1 ～ 6 の値を入力できます。

4. クライアントへの接続が失われたときに適用されるアクションを選択します。

   切断設定は、接続エラーが発生したときに適用されるアクションをコントロールします。

   - なし - 締め付けプログラムが正常に続行します。

   - ロックツール - ツールは、現在の締め付けを正常に終えた後にロックされます。

   - タスクの選択解除 - 進行中の作業を終えた後に締め付けが中止されます。タスクが終了後に削除されるプレーンの締め付けプログラムまたはバッチシーケンスを除きます。

   - ツールを常時ロック - 結果にかかわらず、ツールは、現在の締め付けを終えた後にロックされます。

5. レガシーカウンタを使用

   レガシカウンタ設定では、シーケンスのすべての締め付けをカウントし、その数値を二次システムに出力します。この設定を有効にするには、レガシーカウンタを使用をオンに設定します。

6. MID2500緩めプログラム

   この設定により、リストからMID2500緩めプログラムプログラムを選択できます。

7. 準備ができたら[適用]をタップまたは選択します。