# 运行状况

健康状态视图包含有关电池状态和控制器温度的信息。

## 电池状态

控制器 > 硬件 > 健康状态

Power Focus XCPower Focus XC 电池位于控制器前板内，用作部分系统元件（如内部时钟）的备用电源。电池状态每天及在控制器重启时都会更新一次。当电池电量接近完全耗尽时，将显示一条警告信息(3011)。在弹出警告信息时，应尽快更换电池。

## 控制器温度

控制器 > 硬件 > 健康状态

控制器温度由 Power Focus XCPower Focus XC 持续监控。支持的温度单位为摄氏度 (°C) 和华氏度 (°F)，默认单位为摄氏度。可以在两个单位之间切换，而无需重启控制器。当控制器温度超过最大温度时，停用驱动级并将显示一条警报 (3010)。当控制器温度低于温度限值时，会再次启用驱动级。

用户通过显示器或 Web GUI 可以查看最近测量的控制器温度，以及测量时的具体时间。