# Programy uťahovania

Zvolením programu uťahovania je možné vybrať metódu na uplatnenie sily zovretia (alebo predpínania) na spoj. Odlišné spoje požadujú rôzne stratégie na to, ako aplikovať želanú zvernú silu a na minimalizovanie nechcených efektov v servise.

In the Web HMI, a maximum of 1,000 tightening programs can be created.

In the Mobile HMI, a maximum of 500 tightening programs can be created.

- Stratégia TurboTight aktivuje možnosť použitia manuálneho alebo rýchleho programovania – pre viac informácií pozri oddiel TurboTight.

- Stratégie Rýchly stupeň, Dvojstupňová a Trojstupňová stratégia aktivujú možnosť výberu uťahovania smerom k požadovanému momentu alebo k požadovanému uhlu.

- Stratégia Externý výsledok sa používa, keď je OK uťahovanie indikované externým digitálnym signálom – pre viac informácií pozri oddiel Externý výsledok.

Všetky programy uťahovania si vyžadujú nastaviť aspoň Požadovaný cieľ alebo Požadovaný uhol.

Parameter | Popis | Predvolená hodnota
--- | --- | ---
Stratégia | Dostupné programy uťahovania. TurboTight: Žiadne dodatočné správanie uťahovania nie je použité ako predvolené. Použité sú len požadované hodnoty. Rýchly stupeň: Pridá počiatočný stupeň uťahovania na zníženie predpínacieho rozptýlenia. Dvojstupňový krok: Pridá pozastavenie medzi prvým a záverečným stupňom uťahovania, aby ďalej pôsobil proti krátkodobým relaxačným účinkom. Trojstupňový krok: Uťahuje k definovanej hodnote prvého momentu, následne uvoľní skrutky a okamžite ich opätovne utiahne do požadovaného momentu alebo požadovaného uhla. Kľúč-výroba: Stratégia uvoľňovania na použitie nástroja ST Wrench. Kľúč-kvalita: Stratégia, ktorá sa používa na testovanie kvality uťahovania s nástrojom ST Wrench. Rotácia: Rotácia hriadeľa pod stanovenou rýchlosťou a uhlom. Externé výsledky: prezentujú vopred určené výsledky uťahovania namiesto nameraného momentu/uhla. Viacstupňový krok: Stratégia uťahovania zahŕňa viaceré konfigurovateľné stupne s obmedzením a monitormi. | TurboTight
Požadovaný typ | Definuje typ požadovanej hodnoty v záverečnom stupni. Požadovaný moment: Uťahovanie cieli k stanovenej požadovanej hodnote pri vykonaní záverečného stupňa. Požadovaný uhol: Uťahovanie cieli k stanovenej požadovanej hodnote pri vykonaní záverečného stupňa. |
Požadovaný moment | Definuje požadovaný moment uťahovania záverečného stupňa. |
Požadovaný uhol | Definuje požadovaný uhol uťahovania záverečného stupňa. |
Požadovaná rýchlosť | Aktivuje nastavenia rýchlosti nástroja pre záverečný stupeň, manuálne alebo použitím predvoleného stupňa. Auto: Používa hodnotu, ktorá je vypočítaná na základe Max. rýchlosti nástroj. Manuálne: Špecifikuje rýchlosť nástroja manuálne. | Auto
<Manual> | Rýchlosť nástroja počas uťahovania alebo počas záverečného stupňa. |

V tejto sekcii

- TurboTight
- Rýchly stupeň
- Dvojstupňová
- Trojstupňová
- ST kľúč
- Stratégie impulzného nástroja
- Rotácia
- Externý výsledok
- Programy uťahovania a potvrdenie hlásenia chýb
- Tabuľka kompatibility uťahovacieho programu nástroja