# Flerstegsprogram

VARNING

Risk för personskada

En förändring i konfigurationen av åtdragningsprogrammet kan orsaka oväntat moment, rotationsriktning, eller hastighet i systemet (eller systemen) där åtdragningsprogrammet för närvarande är i bruk. Detta kan leda till allvarlig kroppsskada och/eller egendomsskador.

- Kontrollera åtdragningsprogrammets konfigurationer när ett nytt program har lagts till eller efter användning av ändringar i ett befintligt program.

Styrenhetens egenskaper, såsom bland annat lågreaktionsåtdragningsstrategier och syrenhetomfattande funktioner, kräver licenser som tilldelas via Functionality Management System (FMS). Medan konfigurering av funktioner är möjlig utan specifika licenser kommer tilldelningen och användningen av dessa funktioner att kräva att rätt licens installeras på styrenheten. Vänligen se Licenser (FMS) för mer detaljerad information om licenser.

En flerstegsåtdragning är en åtdragning som sker i flera steg. Antalet steg och typen av steg varierar beroende på den åtdragning som ska göras. Ett flerstegs åtdragningsprogram är mycket konfigurerbart, inklusive övervakningsfunktion och begränsningar.

I detta avsnitt

- Gränssnitt för multisteg
- Åtdragningssteg
- Stegmonitorer
- Stegbegränsningar
- Resultrapportörer
- Lägga till ett flerstegsprogram
- Ta bort ett flerstegsprogram
- Inställningar för ett multistegprogram
- Skapa ett multistegprogram
- Kompatibilitetstabell för multistegprogram
- STB-verktyg och multistep