# Príručka so stručným návodom

To provide a better overview of the system, the following instruction touches upon the steps that are required to start using the system.

The instruction does not cover all system features, but focuses on the most basic.

## Internetové GUI

1. Select the type of tool to use. The tightening strategies available, depend on the type of tool you select.

2. Dosiahnete pomocou programu na uťahovanie, ktorý zahŕňa všetky relevantné parametre na uťahovanie, napríklad požadovaný uhol alebo požadovaný uťahovací moment. Hlavný účel nástroja je samotné uťahovanie.

3. Vytvorte Virtuálnu stanicua priraďte k nej nástroj. Virtuálna stanica pôsobí ako rozhranie medzi ovládačom a nástrojom, čím umožňuje, aby boli k jednému fyzickému ovládaču pripojené viaceré nástroje. Virtuálna stanica je nevyhnutná, aj keď je na ovládač pripojené len jedno zariadenie.

4. K virtuálnej stanici priraďte zariadenie. Úlohou môže byť buď program na uťahovanie, sekvencia dávkovania, alebo stanovený digitálny vstup (napríklad zo skenera barového kódu). Nástroj, ktorý ste priradili k stanici bude teraz schopný danú úlohu vykonať.

## Mobile GUI

1. Select the type of tool to use.

2. Create a tightening Task and set the relevant parameters, for example target torque and target angle. Hlavný účel nástroja je samotné uťahovanie.

3. The created task will be assigned to a virtual station. Nástroj, ktorý ste priradili k stanici bude teraz schopný danú úlohu vykonať.