# Nastavenia pre viacstupňový program

## Všeobecné nastavenia

Parameter | Popis
--- | ---
Názov | Názov definovaný používateľom pre viacstupňový program.
Smer závitu | Smer závitov, buď pravotočivý (CW) alebo ľavotočivý (CCW).
Program uvoľnenia | Oznamuje, či je k dispozícii program na uvoľnenie. V ovládači si zvoľte uvoľnenie zo zoznamu dostupných programov.
Typ | Typ programu, uťahovanie alebo uvoľňovanie.
Spustenie programu | Poskytuje úroveň uťahovacieho momentu na vygenerovanie výsledku. Ak sa ponechá prázdne, výsledok sa vygeneruje zakaždým, keď sa nástroj spustí, v opačnom prípade je výsledok vygenerovaný len z nastavenej úrovne uťahovacieho momentu.
Moment na konci programu | Poskytuje hodnotu momentu, ktorá zastaví viacstupňové uťahovanie. Signál 168 - Koniec programu je skutočný po dosiahnutí viacstupňového uťahovania Moment na konci programu a uplynutí Časový limit na konci programu. Predvolená hodnota pre Moment na konci programu je max. uťahovací moment nástroja * 0,03.
Časový limit na konci programu | Poskytuje hodnotu času (v sekundách), ktorá zastaví viacstupňové uťahovanie. Signál 168 - Koniec programu je skutočný po dosiahnutí viacstupňového uťahovania Moment na konci programu a uplynutí Časový limit na konci programu. Predvolená hodnota pre Časový limit na konci programu je 0 sekúnd.
Korekcia pravého uhla | Zapne alebo vypne korekciu pravého uhla (predvolené nastavenie je ponechané ako vypnuté).

## Ladenie prípojky

Parameter | Popis
--- | ---
Použite ladenie prípojky | Zvoľte, či má byť ladenie prípojky zapnuté alebo vypnuté.
Prevodový pomer | Hodnota prevodového pomeru môžu byť medzi 0,5 a 4,0.
Efektívne ladenie | Hodnota efektívneho ladenia môžu byť medzi 0,5 a 1,0.

## Monitor programu

Parameter | Popis
--- | ---
Uhol | Zapnite alebo Vypnite monitorovanie programu pre celý program. Ak sú Aktívne v stupňoch a Spúšťač momentu ponechané prázdne, monitorovanie uhla začne pri spustení programu.
Aktívne v stupňoch | Nastavuje rozsah stupňov, ktoré je platné pre monitorovanie uhla. Ak nie je zadaný žiadny záverečný stupeň, monitorovanie uhla sa zastaví v poslednom kroku programu, ktorým nie je Krok uvoľnenia nástrčky.
Typ | Typ monitorovanie uhla. Vyberte si medzi: Maximálny uhol: najvyššie dosiahnutý uhol počas monitorovania Uhol pri maximálnom uťahovacom momente: uhol v bode, kde bol počas monitorovania dosiahnutý najvyšší moment (Nedostupné pre STB nástroje) Uhol vypnutia: uhol v bode vypnutia stupňa Uhol na konci: uhol na konci monitora vrátane brzdy, ak je aktívny.
Spúšťač momentu | Nastavuje hodnotu spúšťača momentu pre uhol monitorovania. Pre nástroje STB, spúšťač momentu bude aktivovaný len v smere uťahovania pri spúšťaní programu uťahovania; a iba v smere uvoľnenia pri spúšťaní programu uvoľnenia.
Dolný limit | Nastaví nižší limit monitorovania uhla (program).
Horný limit | Nastaví horný limit monitorovania uhla (program).
Uťahovací moment | Zapnite alebo Vypnite monitorovanie momentu pre celý program. Ak je Aktívne v stupňoch ponechané prázdne, monitorovanie momentu začne pri spustení programu.
Aktívne v stupňoch | Nastavuje rozsah stupňov, ktoré je platné pre monitorovanie momentu. Ak nie je zadaný žiadny záverečný stupeň, monitorovanie momentu sa zastaví v poslednom kroku programu, ktorým nie je Krok uvoľnenia nástrčky.
Typ | Typ monitorovanie uhla: Maximálny moment: najvyššie dosiahnutý moment počas monitorovania Moment vypnutia: moment v bode vypnutia stupňa
Dolný limit | Nastaví nižší limit monitorovania momentu (program).
Horný limit | Nastaví horný limit monitorovania momentu (program).

## Obmedzenia programu

Parameter | Popis
--- | ---
Limit maximálneho času | Nastavené množstvo v sekundách. Toto obmedzenie kontroluje celkový čas na uťahovanie a ak sa prekročí limit najvyššieho času, nástroj sa okamžite zastaví. Čas sa meria od začiatku programu.
Limit maximálneho momentu | Toto obmedzenie kontroluje uťahovací moment a ak nameraný moment prekročí limit najvyššieho momentu, nástroj sa okamžite zastaví.

## Reportéry

Táto funkcia umožňuje vybrať, ktoré hodnoty (z monitorov/obmedzení) sa majú zobraziť ako konečné hodnoty. Kliknutím na Pridať vyberte reportér výsledkov, ktorý sa má naviazať na hodnotu monitora/obmedzenia programu.

Parameter | Popis
--- | ---
Reportér | Vyberte reportéra výsledkov.
Producent | Vyberte, ktorý monitor/obmedzenie produkuje hodnotu.
Hodnota | Vyberte, ktorá hodnota sa má zobraziť zo zvoleného producenta.

## Konfigurácia sledovania

Konfiguráciu sledovania je možné vykonať na úrovni programu pre každý stupeň. Predvolená konfigurácia sa nastavuje na úrovni programu a v každom stupni sa môže potlačiť podľa potreby.

Ak sa tu táto funkcia povolí, umožní to vykonanie konfigurácie na úrovni programu.

Parameter | Popis
--- | ---
Povolené | Zap: Umožňuje konfiguráciu rozlíšenia sledovania na úrovni programu. Vyp: Záznam sledovania sa vykonáva s rovnakým rozlíšením pre celé uťahovanie. V tomto prípade sú body sledovania rovnomerne rozložené v čase v priebehu celého uťahovania. Pre každý časový úsek (0,25 ms) sa v sledovaní zobrazia dve hodnoty (minimálna a maximálna nameraná hodnota). Maximálny počet vzoriek v tomto formáte je 2000.
Typ vzorky | Čas vzorky: stanovuje, ako často by sa mali vzorky ukladať v sledovaní stanovením času vzorky v ms. Uhol vzorky: stanovuje, ako často by sa mali vzorky ukladať v sledovaní stanovením vzorky v stupňoch.
Čas vzorky | Vyberte čas vzorky z rozbaľovacieho zoznamu (0,25 – 1000 ms)
Uhol vzorky | Vyberte uhol vzorky z rozbaľovacieho zoznamu (0,25 – 20 stupňov)

## Overenie platnosti

Parameter | Popis
--- | ---
Overiť platnosť proti hodnotám nástroja | Použite Zap ak nástroj poznáte a nastavte Max moment a Max rýchlosť. Použite Vyp ak nástroj nepoznáte.
Nástroj | Rozbaľovací zoznam na výber nástroja, proti ktorému sa má overiť platnosť.
Max. moment | Max moment nástroja na validáciu.
Max. otáčky | Max moment nástroja na validáciu.