# Konfiguration av nätverket

Power Focus XCPower Focus XC kan ställas in för åtkomst från Atlas Copcos mjukvara ToolsTalk eller från en webbläsare på ett Local Area Network (LAN). Det kan också nås direkt från en ansluten dator. Protokollet IPv4 används.

Du kan komma åt och ändra Ethernet-inställningarna genom att klicka på Redigera.

Endast porten Factory Ethernet kan konfigureras. Porten Service Ethernet har en tilldelad IP-adress, 169.254.1.1, som inte får anslutas till nätverket.

I detta avsnitt

- Åtkomst av styrenheten via LAN
- Öppna styrenheten genom webbgränssnittet
- Öppna styrenheten genom webbgränssnittet