# Resultados en tiempo real

The Live Results tap shows results from the different virtual stations on the controller.

Esta sección describe cómo acceder a los resultados de apriete del controlador Power Focus 6000 y cómo leer la información ofrecida en las distintas vistas de resultados.

## Lectura de la información ofrecida en un evento

Haga clic sobre la imagen para ver más información:

1 | Nombre de la estación virtual
2 | Estado de resultado: Los aprietes OK aparecen de color verde. Los aprietes en curso aparecen de color amarillo. Los aprietes NOK aparecen de color rojo.
3 | Nombre del programa de apriete
4 | Message indicating the reason of the NOK result
5 | Par de apriete Nm
6 | Par objetivo
7 | Angulo de apriete excedido
8 | Ángulo objetivo

Cuando se realice un apriete, los resultados se almacenarán en el controlador. Los resultados también pueden enviarse a un sistema externo como ToolsNet o exportarse para su análisis utilizando la función de exportación.

En esta sección

- Consultar Estado de protocolo