# 正常性

正常性ビューには、バッテリ状態やコントローラ温度に関する情報が含まれています

## バッテリーステータス

[コントローラ] > [ハードウェア] > [正常性]

コントローラのフロントパネル内にある Power Focus XCPower Focus XC バッテリは、内部クロックなどの一部のシステム要素に対するバックアップ電源として機能します。バッテリの状態は一日一回、さらにコントローラの再起動時に更新されます。バッテリが完全に空に近い状態になると、警告（3011）が表示されます。警告がポップアップ表示されたときは、できるだけ早くバッテリを交換しなければなりません。

## コントローラ温度

[コントローラ] > [ハードウェア] > [正常性]

コントローラの温度は、Power Focus XCPower Focus XC によって継続的に監視されます。サポートされる温度単位は、摂氏（℃）華氏（°F）ですが、摂氏がデフォルトの単位です。コントローラの再起動は必要とせずに、2 つの単位間で切り替えることが可能です。コントローラの温度が最高温度を超えると、ドライブステージが無効になり、警告（3010）が表示されます。ドライブステージは、コントローラ温度が温度制限を下回ったときに再び有効になります。

ディスプレイから、または Web GUI を通して、ユーザーは、測定が行われる際のタイムスタンプとともに測定された最新のコントローラ温度にアクセスすることができます。