# Aggiornare il software del controller tramite USB

1. Collegare l'unità flash USB al controller: l'installazione guidata verrà avviata automaticamente.

   Se sono disponibili più versioni del software sulla chiave USB, viene visualizzato un elenco con i diversi file di aggiornamento del software.

2. Selezionare il file di aggiornamento del software da installare e seguire le istruzioni per terminare l'installazione.

   La chiave USB deve avere una partizione disponibile ed essere formattata per funzionare con Linux. I possibili formati sono per esempio FAT o NTFS.

   Do not remove the USB device or disconnect the IAM until the upgrade is completed.