# ToolsTalk接続の構成

ToolsTalk にコントローラーを接続するには、コントローラー上の ToolsTalk プロトコル設定を構成して有効にします。

1. On the home view, go to the Settings tab and select Server Connections on the left pane.

2. ToolsTalkウィンドウで、次のパラメーターを設定します：

   フィールド | 説明
   --- | ---
   オン/オフ | ToolsTalk サーバーとの通信を有効/無効にします
   サーバーポート | ToolsTalk サーバーポート
   サーバーホスト | ToolsTalk サーバーの IP アドレス

3. 適用を選択します。

ToolsTalk接続ステータスを表示するには、[結果]アイコンを選択し、[ライブ結果]ビューに移動します。 Then, select the Protocol Connection button . 表示されるダイアログボックスで、[サーバー接続]タブを選択します。

ToolsTalkの構成方法については、ToolsTalk2ユーザーガイドを参照してください。