# Configurazione del selettore per bussole

1. On the home view, go to the Configurations tab and select Socket selector on the left pane. Selezionare l'icona "Più" nell'angolo in alto a destra della GUI per creare un utensile esterno.

2. Assegnare un nome alla configurazione

3. Select Edit.

4. Fare clic su Aggiungi o Rimuovi per il numero corretto di slot dell'attacco, quindi selezionare tutti gli slot che devono essere attivi (indicati in blu)

5. Set Control to External if the socket selection is to be controlled by an external system.