# Lagrade resultat

The controller stores the result for every tightening or loosening performed.Power Focus XCPower Focus XC can store up to 10,000 results.

## Visa lagrade resultat

1. Gå till startsidan och välj fliken Rapporter. Results is automatically selected on the left pane.

2. I fönstret Resultat väljer du Visa alla resultat.
   Resultatlistan visar följande information:

   - Datum: datum och tidpunkt för åtdragningen som utfördes.

   - Virtuell station: Virtuell station som utförde åtdragningen.

   - Åtdragningsprogram: Kolumnen Åtdragningsprogram visar flerstegsåtdragningens programnamn, eller batchsekvensens namn åtföljt av åtdragningsprogrammets namn inom batchsekvensen.

   - Resultat: Moment-/Vinkelresultat.

   - Gränsvärden: Kolumnen med gränsvärden visar bara värden när användaren har valt stegmonitor eller stegbegränsning, eller programövervakning eller programbegränsningar.

     Stegmonitorer, Stegbegränsningar, Programmonitorer och Programbegränsningar gäller för Slutmoment och Slutvinkel.

   - Detaljer: Resultatdetaljer för åtdragning/lossning.

   - Kryssrutan Spåra: Om du väljer en spårningsruta visas motsvarande resultat under Synkronisera spårning.

I kolumnen Gränsvärden kan minimi-/maximivärdet ha röd färg.
I det här fallet betyder den röda färgen att något av följande har inträffat:

- Det uppmätta värdet är lägre än the minimivärde som har ställts in i flerstegsprogrammet.

- Det uppmätta värdet är högre än det maxvärde som har ställts in i åtdragningsprogrammet.

## Visa och avläsa resultatkurvor

1. Gå till startsidan och välj fliken Rapporter. Results is automatically selected on the left pane.

2. I fönstret Resultat väljer du Visa alla resultat.
   Resultatlistan visas i Resultat -fönstret.

3. Välj önskat resultat.
   Åtdragningen visas i fönstret Resultatvy för spårning.

Resultatvy för spårning visar åtdragningens livscykel steg för steg.
När åtdragningen är NOK visar fönstret Resultatvy för spårning vilken Stegmonitor eller Stegbegränsning som orsakade problemet.
På spårningskurvan kommer den stegmonitor eller stegbegränsning som orsakade NOK-åtdragningen på stegnivå att visas i rött.

Peka och klicka på bilden för att se mer information:

1 | Result view Trace Graph
2 | Resultvy – Siffror
3 | Result view Step Monitors
4 | Resultvy – Spåra

## Resultvy – Spåra

This section shows the tightening in the shape of a graph.

Use the arrows in the upper-right corner of the trace graph to view the different trace graphs available for the tightening result selected.
Följande spårningskurvor finns:

- Moment/Tid

- Moment/Vinkel

- Vinkel/Tid

- Varvtal/Tid

- Varvtal/Vinkel

- Lutning/Tid (när åtdragningsprogrammet har konfigurerats för en sluttande spårningskurva)

- Lutning/vinkel (när åtdragningsprogrammet har konfigurerats för en sluttande spårningskurva)

- Aktuell/Tid

- Aktuell/Vinkel

Steglinjerna visas på spårningskurvan.

På spårningskurvan kan du zooma in/ut, flytta spårningskurvan samt läsa x-axeln och y-axelns värden på en specifik punkt.
Gå till nedre vänstra hörnet av spårningskurvan, välj ”+” för att zooma in, ”-” för att zooma ut, eller ”fyrkant-ikonen” för att återställa zoomnivån till standardvyn.

## Resultvy – Siffror

This section displays the result in numbers. There is also information about the tightening program, the virtual station, the date and time of the tightening, the status, etc. .This view will also display some identifiers like the VIN.

## Result View - Step Monitors

This section shows a list of the tightening results with information about the step monitors used and other step information.

Select the ellipsis icon on the different tightening results listed to get further information.

## Resultatvy – Resultatrapportörer

Listan visar värdena från resultatrapportörerna. Om det finns en resultatrapportör angiven för en programmonitor/-begränsning, så rapporteras värdet från den monitorn/begränsningen. Om det inte finns någon resultatrapportör angiven för en programmonitor/-begränsning rapporteras värdet från det senaste steget i huvudvägen.

Utvärderingsordning om flera rapportörer av samma typ är definierade i ett program:

1. resultatrapport om programövervakning/programbegränsning.

2. resultatrapport om övervakning/begränsning för det senast utförda steget i huvudvägen.

Värden på den högsta nivån för flerstegsresultat angivna av motsvarande resultatrapportör:

- slutvinkel angiven av resultatrapportören slutvinkel

- slutmoment angivet av resultatrapportören slutmoment

- ström angiven av rapportören ström

I detta avsnitt

- Visa synkroniserade spårningar