# Limitazioni fase

The following sections describe the step restrictions available for the PowerFocus XC Controller.

Per assicurarsi che il serraggio si fermi in caso di eventi inattesi, è possibile aggiungere limitazioni al programma di serraggio multistep. Per ciascuna fase di un programma multistep, è possibile predisporre fino a quattro limitazioni.

Le seguenti limitazioni sono aggiunte automaticamente ad ogni fase aggiunta al programma di serraggio multistep.

Limitazioni fase predefinite
Limitazione fase | Fasi applicabili
--- | ---
Tempo massimo di restrizione della fase | Tutti tranne Risultato esterno e MWR
Coppia massima di restrizione della fase | Serra ad angolo Serra a coppia + angolo Svitamento turbo Attendi Rilascio attacco Esegui fino a ingresso digitale Serraggio per il rilascio del trigger
Angolo massimo di restrizione della fase | Serra a coppia TurboTight Svitamento turbo Serra a DynaTork Attendi Esegui fino a ingresso digitale Svita alla coppia Spanatura a coppia Avvitamento Serra a rendimento Sottotesta avvitamento a impulsi TensorPulse

## CTh: spanatura

Questa limitazione controlla l'angolo dal punto in cui la coppia spera la coppia di inizio (T1) al punto in cui la coppia supera la coppia di fine (T2). Se l'angolo misurato dalla Coppia inziale (T1) è superiore a Limite massimo (Amax), lo strumento viene arrestato immediatamente.

Quando la coppia passa la coppia finale (T2) l'angolo misurato viene verificato rispetto al limite angolo minimo (Amin). Se l'angolo è inferiore a questo limito lo strumento si ferma immediatamente.

Parametro | Descrizione | Nell'illustrazione
--- | --- | ---
Coppia iniziale | Deve essere <= 0. | T1
Coppia finale | Deve essere <= 0. | T2
Limite minimo | Il limite minimo dell'angolo. | Amin
Limite massimo | Il limite massimo dell'angolo. | Amax

## A: angolo massimo

Questa limitazione misura l'angolo. Se l'angolo misurato raggiunge il Limite massimo, lo strumento viene arrestato immediatamente. L'angolo viene misurato dall'inizio della limitazione o, laddove specificato, dal punto in cui la coppia supera la coppia di attivazione per la prima volta durante la limitazione.

Parametro | Descrizione
--- | ---
Coppia di attivazione | Se specificato, questa è la coppia da cui l'angolo è misurato.
Limite massimo | Se viene raggiunto questo limite lo strumento si ferma immediatamente.

## T: coppia massima

Questa limitazione controlla la coppa. Se la coppia misurata supera il Limite massimo lo strumento si ferma immediatamente.

Parametro | Descrizione
--- | ---
Limite massimo | Se la coppia misurata raggiunte il limite specificato, lo strumento viene arrestato immediatamente.

Ti: tempo massimo

Questa limitazione controlla il tempo. Se viene raggiunto il limite massimo, lo strumento si ferma immediatamente.

Parametro | Descrizione
--- | ---
Limite massimo | Se è trascorso questo tempo, lo strumento viene immediatamente arrestato.

## Rh: riserraggio

Questa limitazione controlla la coppa. Se la coppia misurata supera la Coppia di rilevamento, lo strumento viene immediatamente arrestato e il programma passa alla fine del programma. È possibile solo aggiungere la restrizione Riserraggio alla prima fase del programma di serraggio a più fasi. Una volta che la restrizione Riserraggio è stata aggiunta alla prima fase, non sarà possibile spostare la fase in un'altra posizione all'interno del programma di serraggio. La restrizione Riserraggio deve essere eliminata dal primo passaggio per spostarla in un'altra posizione nel programma di serraggio.

Parametro | Descrizione
--- | ---
Coppia di rilevamento | Se la coppia misurata supera la Coppia di rilevamento, lo strumento viene immediatamente arrestato e il programma passa alla fine del programma. Deve essere superiore a zero.

## RT: coppia di annullamento

Questa limitazione controlla la coppia. Se la coppia misurata è inferiore alla condizione della restrizione, lo strumento si ferma immediatamente e il programma passa alla fine. Esistono due metodi per limitare le restrizioni di coppia per i processi di controllo di coppia e angolo

Parametro | Descrizione
--- | ---
Tipo | Processi di controllo della coppia o Processi di controllo dell'angolo. Processi di controllo della coppia: I processi di controllo della coppia controllano la coppia. Se la coppia misurata scende al di sotto di Limite della coppia di annullamento, lo strumento viene immediatamente arrestato e il programma passa alla fine. Per attivare la limitazione, la coppia deve superare il 110% del limite coppia di annullamento. Processi di controllo dell'angolo: Questa restrizione controlla la coppia massima raggiunta durante la restrizione. Per attivare la restrizione, la coppia deve superare la coppia di attivazione. Se la coppia misurata scende al di sotto della coppia massima per un tempo maggiore di Tempo della coppia di annullamento lo strumento viene immediatamente arrestato e il programma passa alla fine. Gli utensili cablati hanno l'opzione di scegliere Rescindi coppia per angolo. Tale limite è controllato da due parametri: Percentuale di coppia di picco e Tempo di coppia di annullamento. La percentuale imposta la deviazione verso il basso dall'ultima coppia di picco e il Tempo della coppia di annullamento imposta la durata (tra 5 e 500 ms) di tale deviazione. Solo quando entrambe le condizioni (corrispondenti o inferiori alla percentuale indicata per la durata impostata) sono rispettate, il programma verrà interrotto e passerà alla fine.
Limite coppia annullamento | Predefinito: 10 Nm. Deve essere > 0.

## TG: gradiente di coppia

Questa limitazione controlla il gradiente e se è al di fuori dei limiti e lo strumento si ferma immediatamente e il programma passa alla fine.

Parametro | Descrizione
--- | ---
Finestra angolo gradiente | Specifica la Finestra angolo: Per un giunto rigido: Finestra angolo = 1 gradi. Per un giunto elastico: Finestra angolo = 20 gradi. Manuale: Impostare manualmente la Finestra angolo.
Finestra angolo | Disponibile quando Finestra angolo gradiente è impostata su Manuale. Deve essere > 0 e <= 100.
Coppia di attivazione | Deve essere > 0 e < coppia max strumento.
Smorzamento | Frequenza con cui viene calcolato il gradiente. Deve essere > 0 e < 100 e < Finestra angolo.
Limite minimo | Deve essere >= -100.
Limite massimo | Deve essere > -100 e > limite basso.
Tipo di filtro di coppia | Il tipo di filtro: Nessuno: Non viene utilizzato alcun filtro della coppia. I valori non elaborati vengono utilizzati senza modifiche nel calcolo del gradiente. Cinque punti: Il valore di coppia utilizzato nel calcolo viene filtrato utilizzando un filtro medio scorrevole su 5 campioni di coppia. Passa basso: I valori di coppia vengono filtrati con un semplice filtro discreto Risposta infinita impulso. Media scorrevole: I valori di coppia utilizzati nel calcolo vengono filtrati utilizzando un filtro media scorrevole sul Numero di campioni specificato dall'uso.
Frequenza di taglio | Deve essere specificata quando Tipo di filtro di coppia è impostato su Passa basso: 20 Hz 40 Hz 90 Hz 200 Hz 600 Hz
Numero di campioni | Deve essere specificata quando Tipo di filtro di coppia è impostato su Media scorrevole: 2 4 6 8 16 32

## TAW: finestra coppia nell'angolo

La limitazione controlla che la coppia misurata nella Lunghezza finestra angolo siano entro i Limiti di coppia Se la coppia misurata è fuori dai limiti, lo strumento si ferma immediatamente e il programma salta alla fine. La lunghezza finestra angolo inizia all'angolo di inizio dal punto in cui la coppia ha superato la coppia del grilletto. Se la coppia del grilletto non viene impostata, l'angolo di inizio parte all'inizio della restrizione.

Se la fine della lunghezza finestra angolo non viene raggiunta, lo stato della restrizione sarà NOK.

Parametro | Descrizione
--- | ---
Coppia di attivazione | Deve essere >= 0
Angolo di partenza | Deve essere >= 0
Lunghezza finestra | Deve essere > 0
Limite minimo | Deve essere >= 0
Limite massimo | Deve essere <= Limite minimo

## TCD: deviazione coppia-corrente

La limitazione verifica che tutte le misure correnti convertite nella coppia corrispondente siano alla deviazione massima di distanza dalla coppia effettiva misurata con il trasduttore della coppia. La limitazione inizia quando la coppia raggiunge la coppia del grilletto per la prima volta durante questa fase e resta attiva fino a quando la fase raggiunge il target.

Se non si raggiunge mai la coppia di attivazione, il monitoraggio riporta OK.

Parametro | Descrizione
--- | ---
Coppia di attivazione | Deve essere >= 0
Deviazione massima | Predefinito: 1, deve essere > 0

## PCH: conteggio impulsi alto

Prima di usare il monitor fase Conteggio impulsi alto, sul controller deve essere installato il seguente tipo di licenza:

- Strategie a bassa reazione

Conteggio impulsi alto è valido solo per i seguenti strumenti: ETV-STR61-100-13, ETV-STR61-70-13, ETV-STR61-50-10.

Questa restrizione fornisce un limite al numero di impulsi e garantisce che siano inferiori al limite alto del conteggio impulsi specificato.
Se il numero di impulsi misurato è superiore al limite alto del conteggio degli impulsi, l'utensile viene arrestato immediatamente e il programma passa al punto di sincronizzazione successivo o alla fase finale.
Se il livello di coppia di attivazione è impostato, il controllo inizia quando la coppia misurata è superiore alla coppia di attivazione.

Se si esegue una fase di serraggio con la limitazione della fase Conteggio impulsi alto, utilizzare la presa/l' adattatore PulseDrive richiesti.
Se la fase di serraggio viene eseguita senza la presa/l'adattatore PulseDrive, tutti i serraggi saranno NOK. L'errore della fase "Presa/adattatore PulseDrive non rilevato" viene visualizzato in assenza di una presa/un adattatore PulseDrive.

Parametro | Descrizione
--- | ---
Limite alto conteggio impulsi: n + | Il limite alto del conteggio degli impulsi deve essere compreso tra 1 e 9999999. La casella di testo Limite alto conteggio impulsi può essere vuota.
Coppia di attivazione: Tt | La coppia di attivazione deve essere compresa tra 0 e la coppia massima dell'utensile. La casella di testo Coppia di attivazione può essere vuota.