# Résultats en direct

The Live Results tap shows results from the different virtual stations on the controller.

Ce chapitre décrit comment accéder aux résultats de serrage sur le coffret Power Focus XCPower Focus XC et comment lire les informations données dans les différentes vues de résultats.

## Lecture des informations données dans un évènement

Pointez et cliquez sur l'image pour voir plus d'informations :

1 | Nom du poste de travail virtuel
2 | État du résultat : Un serrage OK est coloré en vert. Un serrage en cours est coloré en jaune. Un serrage NOK est coloré en rouge.
3 | Nom du programme de serrage
4 | Message indicating the reason of the NOK result
5 | Couple de serrage en Nm
6 | Couple cible
7 | Tightening angle exceeded (angle de serrage dépassé)
8 | Angle cible

Dans cette section

- Visualiser l’état du protocole