# Exporterar ”All styrenhetsinformation”

Det går att exportera styrenhetens konfigureringsinställningar, resultat och händelser för ytterligare bearbetning. En del av exporten utförs både från kabelverktyget och från anslutna trådlösa verktyg.

Alla data som ingår i exporten lagras i en fil med namnet "PFExport_<IAM name>_<datetime (lägsta tidsvärdet visas i sekunder)>.tar.gz", som innefattar följande filer och kataloger:

- "PFExport_<datetime>_Results.csv" – Alla tillgängliga resultat

  Resultaten exporteras i en CSV-formaterad textfil. Det senast utförda resultatet är den första posten i CSV-filen.

  Det går att exportera följande resultatinformation för åtdragningar och lossningar:

Information om resultat | Power Focus 6000 – Åtdragningsprogram | Power Focus 6000 – Flerstegsprogram
--- | --- | ---
Identitetsnummer | - | -
Typ av åtdragning | X | X
Namn på virtuell station | X | X
VIN (Identifieringssträng) | X | X
Datum och tid | X | X
Unikt verktygs-ID | X | X
Gruppsekvensnamn | X | X
Gruppsekvens – räknare | X | X
Batchräkning | X | X
Bultnamn | - | -
Totalstatus | - | -
Totalstatus info | - | -
Status | X | X
Statusinfo | X | X
Lägesnamn | - | -
Namn på åtdragningsprogram/flersteg | X | X
Stoppfel | - | X
Fel | - | X
Steg där fel inträffade | - | X
Kanal | - | -
Målmoment (Nm) | X | X
Slutmoment (Nm) | X | X
Målvinkel (grad) | X | X
Start för slutvinkel (Nm) | X | X
Slutvinkel (grad) | X | X
Nergängningsvinkel (grad) | X | -
Korrelationsfaktor för återstående moment | X | X
Tid som gått (s) | - | X
Vinkel låg gräns (grad) | X | X
Vinkel hög gräns (grad) | X | X
Undre momentgräns (Nm) | X | X
Övre momentgräns (Nm) | X | X
Antal pulser | X | -
Ström vid avstängning (A) | X | X
TrueAngle-kompensation (grad) | X | X
Tid till nedgängning klar (ms) | X | -
Tid till slutmoment (ms) | X | -
Måltext | X | X
Stegdata | - | X
Självgängningsmoment | X | X
Rådande moment | X | X
Nedgängningsvinkel utlösare | X | X

Fältavgränsare och sifferformat beror på språkinställningarna:

Språk | Datum/tid | Fältavgränsare | Sifferformat
--- | --- | --- | ---
Engelsk (en_US) | MM/dd/yyyy hh:mm:ss | , | 123.456
Tjeckiska (cs) | dd.MM.yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Tysk (de_DE) | dd.MM.yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Spansk (es_ES) | dd/MM/yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Fransk (fr_FR) | dd/MM/yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Koreansk (ko_KR) | yyyy-MM-dd hh:mm:ss | , | 123.456
Italiensk (it_IT) | dd/MM/yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Japansk (ja_JP) | yyyy/MM/dd hh:mm:ss | , | 123.456
Portugisiska (pt_BR) | Dd/MM/yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Rysk (ru_RU) | dd.MM.yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Svensk (sv_SE) | yyyy-MM-dd hh:mm:ss | ; | 123,456
Kinesisk (zh_CN) | yyyy/MM/dd hh:mm:ss | , | 123.456

- "PFExport_<datetime>_Events.csv" – Alla tillgängliga händelser

  Följande händelseinformation exporteras i en CSV-formaterad textfil:

  - Allvarlighet

  - Datum

  - Tid

  - Kod

  - Beskrivning

  - Virtuell station som utlöste händelsen (exporteras bara för PF6000-Handhållen)

- ”/inställningar” – Inställningar och konfigurationer (används av Import)

- "jsonConfigurations.zip" - Program för flerstegsåtdragning och lossning exporteras som .json-filer (för användning med MID2500)

- "atlas_sys_d.zip" - Loggfiler från drivapplikationen

- "atlas_sys_i.zip" - Loggfiler från IT-applikationen

- "atlas_protocol_log.zip" – Loggfiler från externa protokolladaptrar

- ”ExportInfo.txt” – Textdokument med information om IAM och styrenhet

- "atlas_plc.zip" – PLC-konfiguration

- ”licenseInformation.zip” – Licenseinformation och systeminformation

## Så exporterar du ”All styrenhetsinformation”

1. Gå till startvyn och välj fliken Styrenhet. Gå till vänstra sidan och välj fliken Export/Import.

2. I fönstret Export öppnar du rullgardinsmenyn och väljer All styrenhetsinformation.

3. I fönstret Export väljer du Exportera.
   Vid slutet av exportprocessen visas ett popupfönster som bekräftar att exporten är klar.
   En PF/IXBExport_<IAM name>_<datetime>.tar.gz -fil laddas ned automatiskt.