# 상태

상태 보기에는 배터리 상태 및 컨트롤러 온도에 대한 정보가 포함되어 있습니다.

## 배터리 상태

컨트롤러 > 하드웨어 > 상태

컨트롤러의 전면 패널에 안쪽에 위치한 Power Focus XCPower Focus XC는 내부 시계와 같은 일부 시스템 요소의 예비 전력으로서의 역할을 수행합니다. 배터리 상태는 컨트롤러를 재시작할 때는 물론 하루에 한 번 업데이트됩니다. 배터리가 완전히 고갈되기 직전이 되면 경고(3011)가 표시됩니다. 경고가 나타나는 즉시 배터리를 교체해야 합니다.

## 컨트롤러 온도

컨트롤러 > 하드웨어 > 상태

컨트롤러 온도는 Power Focus XCPower Focus XC에 의해 연속적으로 모니터링됩니다. 지원되는 온도 단위는 섭씨온도(°C) 및 화씨온도(°F)이고, 섭씨가 기본단위입니다. 컨트롤러를 재시작할 필요 없이 두 단위 간에 전환할 수 있습니다. 컨트롤러 온도가 최대 온도를 초과하면, 구동 단계가 비활성화되고 경보(3010)가 표시됩니다. 컨트롤러 온도가 온도 한계 아래로 떨어지면 구동 단계가 다시 한 번 활성화됩니다.

디스플레이에서 또는 웹 GUI를 통해, 사용자는 측정을 한 때의 타임스탬프와 함께 측정된 최신 컨트롤러 온도에 액세스할 수 있습니다.