# Configurer un sélecteur de douilles

1. On the home view, go to the Configurations tab and select Socket selector on the left pane. Sélectionner l'icône plus dans le coin supérieur droit de l’IGU pour créer un outil externe.

2. Donner un nom à la configuration.

3. Sélectionner Modifier.

4. Cliquer sur Ajouter ou Supprimer pour définir le nombre voulu d’emplacements de douilles, puis sélectionner tous les emplacements qui doivent être actifs (indiqués en bleu).

5. Régler Contrôle sur Externe si la sélection de douilles doit être contrôlée par un système externe.