# Diagnostikkonfiguration

IO-diagnostik för ett visst tillbehör är tillgänglig via alternativet Info i den virtuella stationsvyn för tillbehöret.

Accessing the diagnostics configuration:

1. On the home view, go to the Virtual Station tab and select a Virtual Station on the left pane.

2. Go to the Accessories window, select Info and then Diagnostics.

3. Aktivera Övervakningsläge eller Tvångsläge med omkopplaren.
   Status för insignaler och utsignaler är tillgängliga under respektive flikar.

Det är endast möjligt att få tillgång till diagnostik från en enskild användare eller funktion i taget. Om en diagnos redan är aktiv visas ett informationsmeddelande på skärmen.