# Risultati in tempo reale

The Live Results tap shows results from the different virtual stations on the controller.

Questa sezione descrive come accedere ai risultati di serraggio sul controller Power Focus XCPower Focus XC e come leggere le informazioni riportate nelle diverse visualizzazioni dei risultati.

## Leggere le informazioni di un evento

Spostare il mouse e fare clic sull'immagine per ottenere ulteriori informazioni:

1 | Nome della stazione virtuale
2 | Stato del risultato Un serraggio OK è di colore verde. Un serraggio in corso è di colore giallo. Un serraggio non OK è di colore rosso.
3 | Nome del programma di serraggio
4 | Message indicating the reason of the NOK result
5 | Coppia di serraggio in Nm
6 | Coppia target
7 | Angolo di serraggio basso
8 | Angolo target

Quando si esegue un serraggio, i risultati vengono memorizzati sul controller. È possibile inviare i risultati a un sistema esterno come ad esempio ToolsNet o esportarli per l'analisi utilizzando la funzione di esportazione.

In questa sezione

- Visualizzazione dello stato del protocollo