# Étalonnage QA

1. On the home view, go to the Tool tab and select QA Calibration on the left pane.

2. Modify the parameters on the QA Calibration window and select Apply to implement the changes.

   Paramètre | Description
   --- | ---
   Activer | MARCHE : Active l'option de configuration d'outil extérieure ARRÊT Désactive l'option de configuration d'outil extérieure.
   Poste de travail virtuel | Select the ellipsis icon to connect the tool to a virtual station.
   Type de connexion | Connecter via port TCP ou Connecter via port COM.
   Port COM | Visible lorsque la connexion de type port COM est sélectionnée. Affiche un menu déroulant avec les ports COM disponibles.
   Port TCP | Visible lorsque la connexion de type port TCP est sélectionnée. Affiche le port TCP, rempli automatiquement.