# Exporting Data from the Mobile GUI

To export data from the mobile interface, do the following:

1. Rufen Sie die Registerkarte Steuerung auf.

2. In the Export menu, tap the Ellipsis icon (...).

3. Wählen Sie eine Option:

   - Alle Steuerungsinformationen

   - Einstellungen und Konfigurationen

   - Protokolle angeschlossener Werkzeuge

   - Ergebnisse

4. Tap To Device to download the selected data into the mobile device.

5. Tap To USB to download the selected data into a correctly formatted USB storage device connected to the USB port on the front part of the controller.

All controller information and Settings and configurations do not include information about the connected tools.

Die Option Einstellungen und Konfigurationen exportiert nur die Einstellungen und nimmt weniger Zeit in Anspruch.

For STB, SRB, and TBP tools, it is only possible to export logs.

Bitte beachten: Wenn die Funktion „Protokolle von angeschlossenen Werkzeugen“ ausgewählt wird, jedoch keine Werkzeuge an die Steuerung angeschlossen sind, wird trotzdem eine Datei exportiert.

Wird nur für den Export von Verschraubungsergebnissen von der Steuerung verwendet