# クイックスタートガイド

To provide a better overview of the system, the following instruction touches upon the steps that are required to start using the system.

The instruction does not cover all system features, but focuses on the most basic.

## Web GUI

1. Select the type of tool to use. The tightening strategies available, depend on the type of tool you select.

2. これは、例えば目標角度と目標トルクといった締め付けに関連するすべてのパラメータが含まれている締め付けプログラムを定義することで行います。ツールの主な目的は、締め付けを行うことです。

3. 仮想ステーションを作成し、それにツールを割り当てます。仮想ステーションは、コントローラとツールの間のインターフェイスとして機能することで、いくつかのツールを単一の物理的コントローラに接続することができます。仮想ステーションは、1 つのツールのみがコントローラに接続されている場合でも必要です。

4. タスクを仮想ステーションに割り当てます。タスクは、締め付けプログラム、バッチシーケンス、または指定されたデジタル入力（例えば、バーコードスキャナーから）のいずれかが可能です。ここで、ステーションに割り当てられたツールは、タスクを実行することができるようになります。

## Mobil GUI

1. Select the type of tool to use.

2. Create a tightening Task and set the relevant parameters, for example target torque and target angle. ツールの主な目的は、締め付けを行うことです。

3. The created task will be assigned to a virtual station. ここで、ステーションに割り当てられたツールは、タスクを実行することができるようになります。