# Kalibrácia

1. On the home view, go to the Tool tab and select QA Calibration on the left pane.

2. Modify the parameters on the QA Calibration window and select Apply to implement the changes.

   Parameter | Popis
   --- | ---
   Aktivovať | ZAP Enables the external tool configuration option VYP Disables the external tool configuration option.
   Virtuálna stanica | Select the ellipsis icon to connect the tool to a virtual station.
   Typ pripojenia | Connect via TCP port ALEBO Connect via COM port.
   Port COM | Visible when Connection type COM port is selected. Shows a drop-down list with the available COM ports.
   Port TCP | Visible when Connection type TCP port is selected. Shows the TCP port, pre-populated.