# Uložené výsledky

The controller stores the result for every tightening or loosening performed.Power Focus XCPower Focus XC can store up to 10,000 results.

## Zobrazenie uložených výsledkov

1. V zobrazení Domov vyberte kartu Hlásenia. Results is automatically selected on the left pane.

2. V okne Výsledky vyberte Zobraziť všetky výsledky.
   Zobrazí sa zoznam výsledkov s nasledujúcimi informáciami:

   - Dátum: dátum a čas vykonaného uťahovania.

   - Virtuálna stanica: Virtuálna stanica, s ktorou bolo vykonané uťahovanie.

   - Program uťahovania: Stĺpec Program uťahovania zobrazuje názov programu viacstupňového uťahovania, resp. názov sekvencie dávky, po ktorom nasleduje názov programu uťahovania v rámci sekvencie dávky.

   - Výsledok: Výsledok momentu/uhla.

   - Limity: Stĺpec Limity zobrazí hodnoty len vtedy, keď používateľ nastaví Monitor stupňa alebo Obmedzenie stupňa, resp. Monitor programu alebo Obmedzenia programu.

     Monitory stupňa, Obmedzenia stupňa, Monitory programu a Obmedzenia programu je možné použiť pre Záverečný moment a Záverečný uhol.

   - Podrobnosti: Podrobnosti o výsledku uťahovania/uvoľnenia.

   - Začiarkavacie políčko Sledovanie: Začiarknutím políčka Sledovanie sa v zobrazení výsledku Synchronizovať sledovanie zobrazí zodpovedajúci výsledok.

V stĺpci Limity môže byť minimálna/maximálna hodnota sfarbená načerveno.
V tomto prípade červeno sfarbená hodnota znamená, že došlo k jednému z nasledovných možností:

- Nameraná hodnota je nižšia ako minimálna hodnota nastavená vo viacstupňovom programe.

- Nameraná hodnota je vyššia ako maximálna hodnota nastavená v programe uťahovania.

## Zobrazenie a čítanie sledovaní výsledkov

1. V zobrazení Domov vyberte kartu Hlásenia. Results is automatically selected on the left pane.

2. V okne Výsledky vyberte Zobraziť všetky výsledky.
   Zoznam výsledkov sa zobrazí v okne Výsledky.

3. Vyberte potrebný výsledok.
   Sledovanie uťahovania je zobrazené v okne Zobrazenie výsledku sledovania.

Okno Zobrazenie výsledkov sledovania zobrazuje krok za krokom životný cyklus uťahovania.
Ak je uťahovanie NOK, okno Zobrazenie výsledkov sledovania zobrazuje, ktorý Monitor stupňa alebo Obmedzenie stupňa to spôsobili.
Na grafe sledovania je Monitor stupňa alebo Obmedzenie stupňa, ktoré spôsobili NOK uťahovanie na úrovni stupňa, sfarbený načerveno.

Ukážte a kliknite na obrázok, aby sa zobrazilo viac informácií:

1 | Result view Trace Graph
2 | Zobrazenie výsledkov - Číselné údaje
3 | Result view Step Monitors
4 | Zobrazenie výsledkov - Číselné údaje

## Zobrazenie výsledkov - Sledovanie

This section shows the tightening in the shape of a graph.

Use the arrows in the upper-right corner of the trace graph to view the different trace graphs available for the tightening result selected.
K dispozícii sú nasledujúce grafy sledovania:

- Moment/Čas

- Moment/Uhol

- Uhol/Čas

- Rýchlosť/Čas

- Rýchlosť/Uhol

- Gradient/Čas (keď je program uťahovania nakonfigurovaný na vytvorenie sledovania gradientu)

- Gradient/Uhol (keď je program uťahovania nakonfigurovaný na vytvorenie sledovania gradientu)

- Prúd/Čas

- Prúd/Uhol

Čiary stupňa sú na grafe sledovania.

Na grafe sledovania je možné priblížiť/vzdialiť, presunúť sledovanie a prečítať hodnoty osi x a osi y na konkrétnom bode.
V ľavom dolnom rohu grafu sledovania zvoľte „+“ pre priblíženie, „-“ pre vzdialenie, resp. „ikonu štvorca“ pre obnovenie úrovne priblíženia späť na predvolené zobrazenie.

## Zobrazenie výsledkov - Číselné údaje

This section displays the result in numbers. There is also information about the tightening program, the virtual station, the date and time of the tightening, the status, etc. .This view will also display some identifiers like the VIN.

## Result View - Step Monitors

This section shows a list of the tightening results with information about the step monitors used and other step information.

Select the ellipsis icon on the different tightening results listed to get further information.

## Zobrazenie výsledkov - Reportér výsledkov

V zozname sú uvedené hodnoty z reportéra výsledkov. Ak existuje reportér výsledkov definovaný pre monitor/obmedzenie programu, hodnota z daného monitora/obmedzenia sa nahlási. Ak neexistuje reportér výsledkov definovaný pre reportéry výsledkov programu, hodnota z posledného vykonaného reportéra výsledkov v hlavnej ceste sa nahlási.

Poradie vyhodnotenia, ak je v programe definovaných niekoľko reportérov rovnakého typu:

1. reportér výsledkov o monitore programu/obmedzení programu.

2. reportér výsledkov o monitore/obmedzení posledného vykonaného stupňa v hlavnej ceste.

Hodnoty o najvyššej úrovni viacstupňového výsledku stanovené zodpovedajúcim reportérom výsledkov:

- záverečný uhol stanovený záverečným uhlom reportéra výsledkov

- záverečný uťahovací moment stanovený záverečným uťahovacím momentom reportéra výsledkov

- prúd stanovený prúdom reportéra výsledkov

V tejto sekcii

- Zobrazenie synchronizovaných sledovaní