# Configurazione della rete

Power Focus XCPower Focus XC può essere impostato per l'accesso dal software di Atlas Copco ToolsTalk o da un browser web sulla Local Area Network (LAN). L'accesso può anche essere effettuato direttamente da un PC collegato. Viene usato il protocollo IPv4.

Per accedere e modificare le impostazioni Ethernet, selezionare Modifica.

È possibile configurare solo la porta Factory Ethernet. La porta Service Ethernet ha un indirizzo IP designato (169.254.1.1) che non dev'essere collegato alla rete locale.

In questa sezione

- Accesso al controller via LAN
- Accesso al controller attraverso un'interfaccia grafica Web
- Accesso al controller attraverso un'interfaccia grafica Web