# QA-Kalibrierung

1. On the home view, go to the Tool tab and select QA Calibration on the left pane.

2. Modify the parameters on the QA Calibration window and select Apply to implement the changes.

   Parameter | Beschreibung
   --- | ---
   Aktiviert | EIN: Aktiviert die Option Externe Werkzeugkonfiguration AUS: Deaktiviert die Option Externe Werkzeugkonfiguration.
   Virtuelle Station | Select the ellipsis icon to connect the tool to a virtual station.
   Verbindungsart | Verbindung über TCP-Port oder Verbindung über COM-Port.
   COM-Anschluss | Sichtbar, wenn der Verbindungstyp COM-Port ausgewählt ist. Zeigt eine Dropdown-Liste mit den verfügbaren COM-Ports an.
   TCP-Anschluss | Sichtbar, wenn der Verbindungstyp TCP-Port ausgewählt ist. Zeigt den TCP-Port an, der voreingestellt ist.