# Export „Alle Steuerungsinformationen“

Steuerungskonfigurationen, Steuerungseinstellungen, Steuerungsergebnisse und Steuerungsereignisse können für eine weitere Verarbeitung exportiert werden. Teil des Exports erfolgt sowohl von Kabelwerkzeugen als auch von angeschlossenen kabellosen Werkzeugen.

Alle im Export eingeschlossenen Daten werden in einer Datei „PFExport_<IAM Name>_<DatumZeit (der niedrigste für die Zeit angezeigte Wert ist Sekunden)>.tar.gz“ gespeichert; diese umfasst die folgenden Dateien und Verzeichnisse:

- "PFExport_<DatumZeit>_Ergebnisse.csv" – Alle verfügbaren Ergebnisse

  Die Ergebnisse werden in eine Textdatei im CSV-Format exportiert. Das zuletzt erzielte Ergebnis steht in der CSV-Datei an erster Stelle.

  Es können die folgenden Ergebnisinformationen für Verschraubungs- und Lösungsvorgänge exportiert werden:

Ergebnisinformation | Power Focus 6000 – Verschraubungsprogramme | Power Focus 6000 – Mehrschrittprogramme
--- | --- | ---
Identitätsnummer | - | -
Verschraubungsart | X | X
Name der virtuellen Station | X | X
VIN (Bezeichner-Zeichenfolge) | X | X
Datum und Uhrzeit | X | X
Eindeutige Werkzeugkennung | X | X
Name der Gruppensequenz | X | X
Gruppensequenzzähler | X | X
Gruppenzähler | X | X
Schraubenbezeichnung | - | -
Gesamtstatus | - | -
Gesamtstatusinfo | - | -
Status | X | X
Statusinfo | X | X
Modusname | - | -
Verschraubungsprogramm/Mehrschritt-Name | X | X
Anhaltefehler | - | X
Fehler | - | X
Ausfall-Schraubstufe | - | X
Kanal | - | -
Solldrehmoment. (Nm) | X | X
Enddrehmoment (Nm) | X | X
Sollwinkel (Grad) | X | X
Start Endwinkel (Nm) | X | X
Endwinkel (Grad) | X | X
Einschraubwinkel (Grad) | X | -
Korrelationsfaktor Restmoment | X | X
Verstrichene Zeit (s) | - | X
Winkel-Untergrenze (Grad) | X | X
Winkel-Obergrenze (Grad) | X | X
Drehmoment-Untergrenze (Nm) | X | X
Drehmoment-Obergrenze (Nm) | X | X
Anzahl Impulse | X | -
Strom bei Abschaltung (A) | X | X
TrueAngle-Ausgleich (Grad) | X | X
Einschraubzeit abgeschlossen (ms) | X | -
Zeit für Enddrehmoment (ms) | X | -
Zieltext | X | X
Stufendaten | - | X
Selbstschneide-Drehmoment | X | X
Sicherungsmoment | X | X
Einschraubwinkel Auslöser | X | X

Der Feldbegrenzer und das Zahlenformat hängen von den Spracheinstellungen ab:

Sprache | Datum/Uhrzeit | Feld-Trennsymbol | Zahlenformat
--- | --- | --- | ---
Englisch (en_US) | MM/dd/yyyy hh:mm:ss | , | 123.456
Tschechisch (cs) | dd.MM.yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Deutsch (de_DE) | dd.MM.yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Spanisch (es_ES) | dd/MM/yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Französisch (fr_FR) | dd/MM/yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Koreanisch (ko_KR) | yyyy-MM-dd hh:mm:ss | , | 123.456
Italienisch (it_IT) | dd/MM/yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Japanisch (ja_JP) | yyyy/MM/dd hh:mm:ss | , | 123.456
Portugiesisch (pt_BR) | Dd/MM/yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Russisch (ru_RU) | dd.MM.yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Schwedisch (sv_SE) | yyyy-MM-dd hh:mm:ss | ; | 123,456
Chinesisch (zh_CN) | yyyy/MM/dd hh:mm:ss | , | 123.456

- „PFExport_<DatumZeit>_Ereignisse.csv“ – Alle verfügbaren Ereignisse

  Die folgenden Ereignisinformationen werden in eine Textdatei im CSV-Format exportiert.

  - Schweregrad

  - Datum

  - Zeit

  - Code

  - Beschreibung

  - Virtuelle Station, die das Ereignis ausgelöst hat (wird nur für PF6000-Handgerät exportiert)

- „/Einstellungen“ - Einstellungen und Konfigurationen (durch Import verwendet)

- „jsonConfigurations.zip“ - Mehrstufige Verschraubungs- und Löseprogramme werden als .json-Dateien exportiert (zur Verwendung mit MID2500)

- „atlas_sys_d.zip“ - Protokolldateien von Antriebsanwendung

- „atlas_sys_i.zip" - Protokolldateien von IT-Anwendung

- „atlas_protocol_log.zip“ - Protokolldateien von externen Protokoll-Adaptern

- „ExportInfo.txt“ - Textdokument mit Informationen über das IAM und die Steuerung

- „atlas_plc.zip“ - SPS-Konfiguration

- „licenseInformation.zip“ - Lizenzinformationen und Systemfunktionalitäten

## So werden „Alle Steuerungsinformationen“ exportiert

1. Wählen Sie im Startbildschirm die Registerkarte Steuerung. Wählen Sie dann auf der linken Seite die Registerkarte Export/Import.

2. Öffnen Sie im Fenster Export das Dropdown-Menü und wählen Sie Alle Steuerungsinformationen.

3. Wählen Sie im Export-Fenster Export aus.
   Am Ende des Exportvorgangs bestätigt ein Popup-Fenster, dass der Export abgeschlossen ist.
   Es wird automatisch eine Datei PF/IXBExport_<IAM Name>_<DatumZeit>.tar.gz heruntergeladen.