# Instalar licencias en el controlador

Tenga en cuenta que las fuentes de licencias están limitadas a 1 License Server (TT2) y a 9 FMS Portables (llaves electrónicas) simultáneamente. Las licencias se instalan a través del servidor (ToolsTalk 2) o vía USB, no una combinación de los dos. Si se alcanza el límite de fuentes de licencia, es necesario eliminar en el controlador todas las licencias de una fuente para añadir licencias de otra fuente.

Antes de instalar las licencias a través del servidor (ToolsTalk 2), asegúrese de que la hora del controlador esté sincronizada con la hora del servidor.

## Instalar desde el servidor

La distribución de licencias en servidor se realiza a través de ToolsTalk 2. Consulte la guía de usuario de ToolsTalk 2 para las instrucciones sobre cómo instalar licencias.

Para poder instalar licencias utilizando ToolsTalk 2, es necesario instalar el servidor de licencia correcta:

1. Haga clic en el menú Ajustes y seleccione la pestaña Conexiones de servidor.

2. En el campo Atlas Copco License Manager, cambie a Activado.

3. Inserte la dirección IP de Host de servidor correcta (normalmente la misma que la dirección IP para ToolsTalk 2).

4. Seleccione Aplicar.

## Instalar desde FMS Portable (USB)

El Sistema de administración de funciones (FMS) utiliza un dispositivo USB especial para transferir funciones de y a un controlador. La unidad flash USB contiene una zona de memoria de fines genéricos y una zona de almacenamiento de confianza a la que solo puede acceder el Administrador de licencias del controlador. Las funciones adquiridas se descargan desde Atlas Copco a la zona de fines genéricos. La primera vez que se introduzca el dispositivo USB en un controlador con un Administrador de licencias, el archivo se detectará y descodificará y las funciones se transferirán a la zona de almacenamiento de confianza a la que solo se puede acceder desde un Administrador de licencias.

Si cuenta con una memoria USB con las licencias instaladas, realice los pasos siguientes para instalarlas en el controlador.

1. Inserte la memoria USB en el puerto USB del controlador.

   La ventana de gestión de licencias USB aparecerá en el GUI. La columna Grupomostrará el recuento total de licencias en el controlador de todas las fuentes. La columna Disponible en FMS P muestra las licencias disponibles en esta llave electrónica, mientras que la columna De este FMS P muestra el número de licencias que se han movido a este controlador desde este FMS P particular.

2. Seleccione la flecha apuntando a la izquierda junto a la licencia que desee instalar en el controlador.

   El número en la columna Disponible disminuirá de 1 y el número en la columna Sin utilizar aumentará de 1.

Se le presentarán al usuario cambios de estado en el controlador tanto para el inicio como para el final de la transferencia de licencia.

## Automatic License Assignment

A process control license is assigned automatically to the first created virtual station. The license is assigned if it is available on the controller and no other license is assigned to the virtual station. The automatic license assignment occurs during upstart of the controller.

## Sincronización de licencia

Las licencias existentes se comprueban con el servidor de licencias cada hora. Si no se obtiene respuesta del servidor de licencias en un plazo de 14 días, se revocarán las licencias afectadas. También se avisará al usuario cuando las licencias estén a punto de caducar. Cuando una licencia esté a 7 días de caducar, se le mostrará al usuario una advertencia cada dos horas. Si no se renuevan las licencias, caducarán y las funciones afectadas ya no estarán disponibles.

Información relevante

- Eliminar licencias del controlador
- Fuentes de licencia