# WLAN och Bluetooth för trådlösa verktyg

Power Focus XCPower Focus XC-styrenheten har inbyggd trådlös LAN och Bluetooth-radiomoduler som gör det möjligt att ansluta trådlösa verktyg till en styrenhet med hjälp av en parningsprocess. När hopparningen har gjorts, kommer verktyget att ansluta till styrenheten automatiskt när verktyget är inom styrenhetens räckvidd. Ett verktyg som paras ihop med en styrenhet kommer bara att kunna ansluta till den specifika styrenheten, även om en annan styrenhet är inställd för att använda samma radiokanal.

WLAN radiomoduler i styrenheten kan anslutas till tre verktyg samtidigt, medan Bluetooth-modulen möjliggör sex samtidiga anslutningar.

I detta avsnitt

- Hopparningsläge för STB-verktyg och ST-skiftnyckel
- Bluetooth-krav
- Begränsningar för trådlösa verktyg
- Para ihop ett trådlöst verktyg med en styrenhet
- Ansluta BCP/BCV-RE-verktyg