# Källåtdragning

Åtdragningsmenyn visar en lista över källåtdragningskonfigurationer. Separata listor kan kopplas till en virtuell station genom att gå till den virtuella stationen i fråga och klicka på Välj i Uppgiftens egenskaper. Välj sedan en källa som en uppgift. Källåtdragningar länkar ett specifikt åtdragningsprogram till ett identifieringsnummer. När identifieringsnumret skickas till styrenheten (antingen genom en extern digital signal, eller, om en hylsväljare används, genom att lyfta motsvarande hylsa i väljaren) kommer det länkade programmet att köra om och om igen, tills en annan signal sänds (eller hylsa tas upp). Ingen batchräkning görs.

Källåtdragningslistor kan antingen ställas in i läget Kontroll eller Bekräfta

Vid inställning på Kontroll kommer den externa källan att välja åtdragningsprogram genom att begära ett identifieringsnummer. Vid val av en hylsväljare kopplas identifieringsnumret till ett motsvarande uttag i hylsväljaren och när hylsan lyfts väljs åtdragningsprogrammet.

I läget Bekräfta kan hylsväljaren inte användas som kontrollkälla. I detta läge länkas identifieringsnummer till både ett åtdragningsprogram och en specifik hylsa (anges i ytterligare en kolumn i listan). När ett identifieringsnummer begärs (av en extern signal), uppmanas motsvarande hylsa i hylsväljaren, och åtdragningsprogrammet aktiveras när operatören lyfter hylsan (andra hylsor är inaktiverade). Om ingen hylsa är specificerad (dvs. inställd på 0 i Hylskolumnen), aktiveras åtdragningsprogrammet direkt och hylsstatus ignoreras.

Power Focus XCPower Focus XC can store up to 1,000 source tightening programs.

I detta avsnitt

- Skapa en källåtdragning