# 빠른 시작 가이드

To provide a better overview of the system, the following instruction touches upon the steps that are required to start using the system.

The instruction does not cover all system features, but focuses on the most basic.

## 웹 GUI

1. 사용할 측정 단위를 선택하세요. The tightening strategies available, depend on the type of tool you select.

2. 이 작업은 조임의 모든 관련 매개변수, 예를 들어 목표 각도 및 목표 토크를 포함하는 조임 프로그램을 정의함으로써 수행됩니다. 공구의 주된 목적은 조임을 수행하는 것입니다.

3. 가상 스테이션을 생성하고 공구를 가상 스테이션에 할당하세요. 가상 스테이션은 컨트롤러와 공구 간에 인터페이스로서의 역할을 하는데, 여러 공구를 하나의 물리적 컨트롤러에 연결할 수 있도록 합니다. 공구 하나만 컨트롤러에 연결되어 있는 경우라도 가상 스테이션이 필요합니다.

4. 작업을 가상 스테이션에 할당하세요. 작업은 조임 프로그램, 배치 시퀀스 또는 지정된 디지털 입력(예를 들어, 바코드 스캐너에서)일 수 있습니다. 스테이션에 할당된 공구는 이제 작업을 수행할 수 있습니다.

## Mobil GUI

1. 사용할 측정 단위를 선택하세요.

2. Create a tightening Task and set the relevant parameters, for example target torque and target angle. 공구의 주된 목적은 조임을 수행하는 것입니다.

3. The created task will be assigned to a virtual station. 스테이션에 할당된 공구는 이제 작업을 수행할 수 있습니다.