# Ajustes para un programa multietapa

## Configuración general

Parámetro | Descripción
--- | ---
Nombre | Un nombre del programa multietapa definido por el usuario.
Dirección de la rosca | Dirección de las roscas, en sentido horario (DER) o en sentido contrario al horario (IZQ)
Programa de desapriete | Indica si hay disponible un programa de desapriete. Elija de la lista los programas de desapriete del controlador disponibles.
Tipo | Tipo de programa, de apriete o afloje.
Inicio de programa | Indica el nivel de par para generar un resultado. Si se deja en blanco, el resultado se genera cada vez que se arranca la herramienta; si no el resultado solo se genera desde el nivel de par establecido.
Par de final de programa | Presenta el valor de par que detiene un apriete multistep. La señal 168 - Final de programa es cierta cuando se ha alcanzado un Par de final de programa de apriete multistep y Tiempo límite de final de programa ha transcurrido. El valor predeterminado para Par de final de programa es el par máx. de herramienta * 0,03.
Tiempo límite de final de programa | Presenta el valor de tiempo (en segundos) que detiene un apriete multistep. La señal 168 - Final de programa es cierta cuando se ha alcanzado un Par de final de programa de apriete multistep y Tiempo límite de final de programa ha transcurrido. El valor predeterminado para Tiempo límite de final de programa es de 0 segundos.
Compensación de ángulo real | Enciende o apaga la compensación del ángulo real (apagado por defecto).

## Ajuste de accesorios

Parámetro | Descripción
--- | ---
Usar ajuste de fijación | Seleccione si el ajuste de accesorios debe estar activado o no.
Relación de engranaje | El valor de la relación de engranaje debe estar entre 0,5 y 4,0.
Ajuste de eficacia | El valor de ajuste de eficacia debe estar entre 0,5 y 1,0.

## Seguimiento de programa

Parámetro | Descripción
--- | ---
Ángulo | Enciende o apaga la monitorización del ángulo de todo el programa. Si Activo en etapas y Par del gatillo se dejan en blanco, la monitorización del ángulo arrancará al ponerse en marcha el programa.
Activo en etapas | Establece un rango de etapas para las que la monitorización del ángulo es válida. Si no se especifica ninguna etapa final, la monitorización del ángulo se detendrá en la última etapa del programa que no sea una etapa de Liberación de boca.
Tipo | Tipo de monitorización del ángulo. Escoja entre: Ángulo pico: el ángulo más alto alcanzado durante la monitorización Ángulo en par pico: el ángulo en el punto en que se alcanzó el par máximo durante la monitorización (No disponible para herramientas STB) Ángulo de corte: el ángulo en el punto de desconexión de la etapa Ángulo al finalizar: el ángulo al finalizar la monitorización, incluyendo el freno, de estar activo.
Par del gatillo | Establece el valor del par del gatillo para la monitorización del ángulo. Para las herramientas STB, el par del gatillo solo se activará en la dirección de apriete al ejecutar un programa de apriete; y solo en la dirección de aflojamiento al ejecutar un programa de aflojamiento.
Límite inferior | Establece el límite inferior (del programa) de la monitorización del ángulo
Límite superior | Establece el límite superior (del programa) de la monitorización del ángulo
Par de apriete | Enciende o apaga la supervisión del ángulo de todo el programa. Si Activo en etapas se deja en blanco, el seguimiento se iniciará al ponerse en marcha el programa.
Activo en etapas | Establece un rango de etapas para las que el seguimiento del par es válido. Si no se especifica ninguna etapa final,el seguimiento del par se detendrá en la última etapa del programa que no sea una etapa de Liberación de boca.
Tipo | Tipo de seguimiento de ángulo: Par de pico: el par más alto alcanzado durante el seguimiento. Par de desconexión: el par en el punto de desconexión de la etapa.
Límite inferior | Establece el límite inferior (del programa) del seguimiento del par.
Límite superior | Establece el límite superior (del programa) del seguimiento del par.

## Restricciones del programa

Parámetro | Descripción
--- | ---
Límite máximo de tiempo | Establezca la cantidad en segundos. Esta restricción comprueba el tiempo total del apriete y si excede el límite de tiempo superior, la herramienta se detiene inmediatamente. El tiempo siempre se cuenta desde el principio del programa.
Límite de par máximo | Esta restricción comprueba el par y si excede el límite de par superior, la herramienta se detiene inmediatamente.

## Gen. de informes

Esto permite al usuario escoger los valores (de los seguimientos/restricciones) que se mostrarán como valores finales. Haga clic en Añadir para escoger un generador de informe de resultado para vincularlo a un valor de seguimiento/restricción de programa.

Parámetro | Descripción
--- | ---
Gen. de informes | Seleccione un generador de informe.
Productor | Seleccione el seguimiento/restricción que produce el valor.
Valor | Seleccione el valor que desea mostrar del productor seleccionado.

## Configuración de la gráfica

La configuración de trayectoria se puede realizar a nivel de programa o para cada etapa. La configuración predeterminada se configura a nivel de programa y se puede anular en cada etapa según sea necesario.

Aquí, activar esta función permite realizar la configuración a nivel de programa.

Parámetro | Descripción
--- | ---
Habilitado | Activado: Activa la configuración de resolución de trayectoria a nivel de programa. Desactivado: El registro de la trayectoria se realiza con la misma resolución para todo el apriete. En este caso, los puntos de trayectoria se distribuyen uniformemente en el tiempo durante todo el apriete. Para cada intervalo de tiempo (0,25 ms) aparecen dos valores (el valor medido mínimo y el máximo) en la trayectoria. El número máximo de muestras en este formato es de 2000.
Tipo de muestra | Tiempo de muestra: especifica la frecuencia con la que se deben almacenar muestras en una trayectoria especificando un tiempo de muestra en ms. Ángulo de muestra: especifica la frecuencia con la que se deben almacenar muestras en una trayectoria especificando una muestra en grados.
Tiempo de muestra | Elija el tiempo de muestra de la lista desplegable (0,25 - 1000 ms).
Ángulo de muestra | Elija el ángulo de muestra de la lista desplegable (0,25 - 20º).

## Validación

Parámetro | Descripción
--- | ---
Validar con los valores de la herramienta | Utilice On si conoce la herramienta y seleccione Par máx. y Velocidad máx. Utilice Off si no conoce la herramienta.
Herramienta | Menú desplegable para escoger la herramienta con la que realizar la validación.
Par máximo | Par máximo de la herramienta con el que validar.
Velocidad máx. | Velocidad máx. de la herramienta con la que validar.