# Configuración del zumbador

La alarma se configura mediante la asignación de un sonido a una señal seleccionada de la lista de señales disponibles.

El sonido está compuesto por un conjunto de parámetros, tal como se describe en la tabla. Las señales con sonido pueden priorizarse entre 1 y 10, donde 1 es la máxima prioridad y 10, la mínima. Por defecto, una señal y un sonido tienen la prioridad 5. Se pueden asignar hasta 20 sonidos a las señales.

Parámetro | Descripción
--- | ---
Prioridad | Defines the priority of the buzzer.
Frecuencia | Frecuencia exacta en Hz.
Tiempo encendido | Tiempo (en ms) en el que la alarma emite sonido.
Tiempo apagado | Tiempo (en ms) en el que la alarma permanece en silencio.
Repetición | Número de veces en el que la alarma repite la secuencia de encendido/apagado.
Volumen | El volumen de la alarma, como porcentaje del volumen máx.