# 多步骤程序的设置

## 常规设置

参数 | 说明
--- | ---
名称 | 用户定义的多步骤程序名称。
螺纹方向 | 螺纹方向，顺时针 (CW) 或逆时针 (CCW)。
拧松程序 | 指出拧松程序是否可用。从控制器中的可用拧松程序列表中选择。
类型 | 程序类型，拧紧或拧松。
程序开始 | 给出用于生成结果的扭矩水平。如果保留空白，每次启动工具时都将生成结果；否则仅从设置的扭矩水平生成结果。
程序结束扭矩 | 给出停止多​​步骤拧紧的扭矩值。 当多步骤拧紧程序结束扭矩到达，并且已经过程序结束超时后，信号 168 - 程序结束为真。 程序结束扭矩的默认值为工具最大扭矩* 0.03。
程序结束超时 | 给出停止多​​步骤拧紧的时间值（秒）。 当多步骤拧紧程序结束扭矩到达，并且已经过程序结束超时后，信号 168 - 程序结束为真。 程序结束超时的默认值为 0 秒。
真实角度补偿 | 打开或关闭真实角度补偿（默认为关闭）。

## 附件调校

参数 | 说明
--- | ---
使用附件调校 | 选择附件调校是开启还是关闭。
齿轮比 | 传动比值可介于 0.5 与 4.0 之间。
效率优化 | 效率调校值可介于 0.5 与 1.0 之间。

## 程序监控器

参数 | 说明
--- | ---
角度 | 为整个程序打开或关闭角度监控。如果按步骤启用和触发器扭矩空白，角度监控将在程序开始时启动。
按步骤启用 | 设置角度监控生效的一系列步骤。如果没有指定最终步骤，角度监控将在并非套筒释放步骤的程序最终步骤停止。
类型 | 角度监控类型。选择： Peak Angle（峰值角度）：监控期间达到的最大角度 Angle at Peak Torque（峰值扭矩角度）：监控期间达到最大扭矩时的角度 （不适用于 SRB 工具） Shut Off Angle（截止角度）：步骤截止点的角度 结束角度：监控结束时的角度，包括制动（如启用）。
触发器扭矩 | 设置触发器扭矩值用于角度监控。 STB 工具的触发器扭矩在执行拧紧程序时只会按照拧紧的方向启用；在执行拧松程序时只会按照拧松的方向启用
下限 | 设置角度监控（程序）下限。
上限 | 设置角度监控（程序）上限。
扭矩 | 为整个程序打开或关闭扭矩监控。如果将按步骤启用留为空白，则扭矩监控将在程序开始时启动。
按步骤启用 | 设置扭矩监控生效的一系列步骤。如果没有指定最终步骤，扭矩监控将在并非套筒释放步骤的程序最终步骤停止。
类型 | 角度监控类型： 峰值扭矩：监控期间达到的最高扭矩。 截止扭矩：步骤截止点的扭矩。
下限 | 设置扭矩监控（程序）下限。
上限 | 设置扭矩监控（程序）上限。

## 程序限制

参数 | 说明
--- | ---
最大时间限值 | 设定秒数。该限制检查拧紧的总时间，如果它超过时间高限值，工具将立即停止。时间从程序开始时测量。
最大扭矩限值 | 该限制检查扭矩，如果测得的扭矩超过时间高限值，工具立即停止。

## 报告器

这使用户可以选择哪些值（来自监控器/限制）应显示为最终值。点击添加以选择要与程序监视器/限制值绑定的结果报告器。

参数 | 说明
--- | ---
报告器 | 选择结果报告器。
产生器 | 选择哪个监视器/限制产生了该值。
值 | 选择要从选定的产生器显示的值。

## 追踪配置

绘制图配置可以在程序级别或每个步骤完成。默认配置是在程序级别设置的，可以根据需要在每个步骤中被覆盖。

在此，启用此功能允许在程序级别完成配置。

参数 | 说明
--- | ---
已启用 | 开启：在程序级别启用绘制图分辨率配置。 关闭：整个拧紧过程均以相同的分辨率进行绘制图记录。在这种情况下，绘制图点在整个拧紧过程中会及时地均匀分布。对于每个时隙 (0.25 ms)，绘制图中都会显示两个值（最小和最大测量值）。该格式的最大样本数为 2000。
样本类型 | 采样时间：通过以毫秒为单位指定采样时间，指定应将采样存储在绘制图中的频率。 样本角度：通过以度为单位指定样本，指定应将样本存储在绘制图中的频率。
采样时间 | 从下拉列表中选择采样时间 (0.25 - 1000 ms)
采样角度 | 从下拉列表中选择采样角度 (0.25 - 20°)

## 验证

参数 | 说明
--- | ---
验证工具值 | 如果工具已知，使用开启，并设置最大扭矩和最大速度。 如果工具未知，使用关闭。
工具 | 往下拉以选择要验证的工具。
最大扭矩 | 要验证的工具最大扭矩。
最大速度 | 要验证的工具最大速度。