# 快速入门指南

To provide a better overview of the system, the following instruction touches upon the steps that are required to start using the system.

The instruction does not cover all system features, but focuses on the most basic.

## Web GUI

1. 定义所用工具的类型。 The tightening strategies available, depend on the type of tool you select.

2. 定义一个包含拧紧的所有相关参数（例如目标角度和目标扭矩）的拧紧程序。本工具的主要用途是执行拧紧。

3. 创建 Virtual Station（虚拟站点）并为其指定工具。虚拟站点在控制器和工具之间用作接口，从而将多个工具与单个物理控制器相连。即使仅将一个工具与控制器相连，也需要虚拟站点。

4. 向虚拟站点分配一个任务。此任务既可是拧紧程序、批次序列，也可是指定的数字输入（如从条形码枪输入）。分派给虚拟站点的工具将能够立即执行此任务。

## Mobil GUI

1. 定义所用工具的类型。

2. Create a tightening Task and set the relevant parameters, for example target torque and target angle. 本工具的主要用途是执行拧紧。

3. The created task will be assigned to a virtual station. 分派给虚拟站点的工具将能够立即执行此任务。