# Configuración del diagnóstico

El diagnóstico de E/S para un accesorio determinado está accesible a través de la opción Info de la vista de la Estación virtual del accesorio.

Accessing the diagnostics configuration:

1. On the home view, go to the Virtual Station tab and select a Virtual Station on the left pane.

2. Go to the Accessories window, select Info and then Diagnostics.

3. Active Modo monitor o Modo forzado con el interruptor.
   Los estados de las señales de entrada y de salida están disponibles en sus respectivas pestañas.

Solo es posible acceder al diagnóstico desde un único usuario o función al mismo tiempo. Si el diagnóstico ya está en uso, aparecerá en la pantalla un mensaje informativo.