# 다음 식별자 번호 선택 - 10116

가상 스테이션의 작업이 다음과 같이 구성된 경우 다음 식별자 번호 선택 신호를 사용할 수 있습니다.

- 배치 시퀀스

- 소스 조임

- 소스 배치

  - 번호 식별자 메소드

  - 번호 식별자 메소드

ST 선택기 구성 기능인 다음 선택 및 이전 선택은 입력 신호인 다음 식별자 번호 선택 및 이전 식별자 번호 선택을 활성화합니다.

## 가상 스테이션 작업으로 선택된 배치 시퀀스

자유 순서 스위치가 활성화된 경우, 다음 식별자 번호 선택 신호는 선택한 시퀀스 내에서 다른 배치를 선택할 수 있습니다.

배치를 선택하기 전에, 반드시 식별자 번호를 배치에 할당해야 합니다. 배치에 식별자 번호를 할당하지 않은 경우, 자유 순서 스위치가 활성화되어 있더라도, "다음 식별자 번호 선택" 신호는 선택을 할 수 없습니다.

이 신호는 구성된 식별자 번호를 가진 배치들 사이에서 루핑하게 됩니다.
식별자 번호가 "없음"인 경우, 식별자 번호가 구성된 모든 배치가 완료된 후에만 선택할 수 있습니다.

루핑이 가능하지만, 0은 건너뜁니다. 배치가 완료되면, 더 이상 선택할 수 없습니다.

예를 들어, 식별자 번호 1,2,4,5가 할당된 배치의 경우, 신호는 루핑됩니다. 배치가 완료될 때까지 1,2,4,5,1,2,4...로 계속 루핑됩니다.

## 가상 스테이션 작업으로 선택된 소스 조임

신호는 소스 조임 작업에 지정된 조임 프로그램 목록에서 다음 식별자 번호를 선택합니다.
선택은 현재 선택된 식별자 번호에서 다음 더 큰 식별자 번호까지 실행됩니다.

가장 큰 식별자 번호가 선택되면, 이 신호는 0을 선택합니다. 0 이후에는, 신호는 다음의 더 큰 식별자 번호를 선택합니다.

식별자 번호로 0을 선택하면, 공구가 잠깁니다.

식별자 번호가 소스 조임 목록에 추가되었지만, 조임 프로그램이 할당되지 않은 경우, 소스 조임 목록을 루핑하는 동안 식별자 번호는 생략됩니다.

조임 프로그램이 식별자 번호에 할당된 후 조임 프로그램 목록에서 제거된 경우에도, 해당 식별자 번호를 선택할 수 있습니다. 이러한 경우, 특정 조임 프로그램이 없기 때문에 공구가 잠깁니다.

선택기 모드 스위치가 확인으로 설정되면 소켓 선택기를 할당하고 구성해야 합니다. 모든 조임 프로그램을 선택할 수 있지만, 실행하기 전에 소켓 선택기에서 적절한 소켓을 들어올려야 합니다.

## 가상 스테이션 작업으로 선택된 소스 조임

소스 > 배치 시퀀스 > 소스 배치에서 식별자 메소드가 번호로 설정되면, "다음 식별자 번호 선택 신호"는 소스 배치 작업에 표시되는 시퀀스 목록에서 시퀀스를 선택합니다.

0을 루핑하는 것이 가능합니다. "다음 식별자 번호 선택 신호"는 시퀀스에 할당된 식별자 번호 만 선택합니다.

예를 들어, 식별자 번호 1,2,4 및 8과 함께 사용 가능한 4개의 시퀀스가 있는 경우, "다음 식별자 번호 선택 신호"는 1,2,4,8,0,1,2...를 반복하여 선택합니다.

정의되지 않은 식별자 번호는 선택되지 않습니다.

소스 > 배치 시퀀스 > 소스 배치에서, 식별자 메소드가 문자열로 설정된 경우, 외부 소스(스캐너 또는 오픈 프로토콜 등)를 통해 시퀀스를 선택해야 합니다. "다음 식별자 번호 선택 신호"는 선택된 시퀀스 내에서 배치를 선택할 수 있습니다.

SoftPLC의 이름: SELECT_NEXT_ID_NUMBER

신호 유형 | 값 유형 | 최소 크기 [bit] | 최대 크기 [bit]
--- | --- | --- | ---
이벤트 | 부울 (Boolean) | 1 | 1

관련 정보

- ST 선택기
- 배치 시퀀스 탭으로 작업하기

## 장치

- 필드버스: 참

- 표시등 상자 거짓

- 내부 I/O: 참

- 작업자 패널: 참

- 공구 기능: 참

- ST 선택기: 참

- 스택라이트: 참

- TLS 태그: 거짓

- I/O 확장기: 참