# WLAN y Bluetooth para herramientas inalámbricas

El controlador Power Focus XCPower Focus XC dispone de módulos de radio LAN y Bluetooth inalámbricos incorporados que permiten la conexión al controlador de herramientas inalámbricas utilizando un proceso de sincronización. Cuando se establece la sincronización, la herramienta se conectará al controlador automáticamente tan pronto como se encuentre al alcance del controlador. Una herramienta sincronizada con un controlador solo podrá conectarse a ese controlador aun cuando haya otro controlador configurado para utilizar el mismo canal de radio.

El módulo de radio WLAN del controlador puede conectarse a tres herramientas al mismo tiempo, mientras que el módulo Bluetooth permite seis conexiones simultáneas.

En esta sección

- Modo de sincronización para la herramienta STB y la llave ST
- Requisitos del Bluetooth
- Restricciones de las herramientas inalámbricas
- Emparejar una herramienta inalámbrica con un controlador
- Conectar herramientas BCP/BCV-RE