﻿

# 결과 표시 설정 구성

결과 표시 설정 창을 통해 사용자는 PrT 보정 값이 포함되지 않은 최종 토크를 표시할 수 있으며, 실시간 결과에 Prt 보정값을 표시할 수 있습니다.

## 결과 표시 설정 창 구성

1. On the home view, go to the Configurations tab and select General Virtual Station on the left pane.

2. On the Configuration window you want to work with, select Edit.
   구성 편집 화면이 나타납니다.

3. 결과 표시 설정 창에서, 원했던 결과에 따라 관련 스위치를 켜짐 또는 꺼짐으로 설정하세요.

   실시간 결과에 프리베일링 토크 보상값 표시 스위치가 켜짐으로 설정된 경우, 실시간 결과 창에 프리베일링 토크 보상값이 표시됩니다.

   프리베일링 토크 보정 값으로 최종 토크 표시 스위치가 켜짐으로 설정된 경우 컨트롤러의 실시간 결과 창에 프리베일링 토크 보정 값이 포함된 최종 토크가 표시됩니다.

   Setting the switches in the Results Presentations Settings window to either ON or OFF has no impact unless the multistep program has a tightening step including a Prevailing Torque step monitor with the Compensation switch set to ON.

## 결과 표시 설정

이 결과 표시 설정 창에는 다양한 구성 옵션이 있습니다.

실시간 결과에 프리베일링 토크 보정 값 표시: 켜짐 프리베일링 토크 보정 값을 사용하여 최종 토크 표시: 켜짐 | 실시간 결과에 프리베일링 토크 보정 값 표시: 켜짐 프리베일링 토크 보정 값을 사용하여 최종 토크 표시: 꺼짐 | 실시간 결과에 프리베일링 토크 보정 값 표시: 꺼짐 프리베일링 토크 보정 값을 사용하여 최종 토크 표시: 켜짐 | 실시간 결과에 프리베일링 토크 보정 값 표시: 꺼짐 프리베일링 토크 보정 값을 사용하여 최종 토크 표시: 꺼짐
--- | --- | --- | ---
자세한 내용을 보려면 이미지의 항목 위로 마우스 포인터를 가리키고 클릭해 주세요. | 자세한 내용을 보려면 이미지의 항목 위로 마우스 포인터를 가리키고 클릭해 주세요. | 자세한 내용을 보려면 이미지의 항목 위로 마우스 포인터를 가리키고 클릭해 주세요. | 자세한 내용을 보려면 이미지의 항목 위로 마우스 포인터를 가리키고 클릭해 주세요.

이 섹션에서

- 프리베일링 토크 보정 값을 사용하여 최종 토크 표시: 켜짐/실시간 결과에 Prt 보정 값 표시: 켜짐
- 프리베일링 토크 보정 값을 사용하여 최종 토크 표시: 꺼짐/실시간 결과에 Prt 보정 값 표시: 켜짐
- 프리베일링 토크 보정 값을 사용하여 최종 토크 표시: 꺼짐/실시간 결과에 Prt 보정 값 표시: 꺼짐
- 프리베일링 토크 보정 값을 사용하여 최종 토크 표시: 켜짐/실시간 결과에 Prt 보정 값 표시: 꺼짐