# Configurar un selector de bocas

1. On the home view, go to the Configurations tab and select Socket selector on the left pane. Seleccione el icono Más en la esquina superior derecha de la GUI para crear una herramienta externa.

2. Ponga nombre a la configuración

3. Seleccione Editar.

4. Haga clic en Añadir o Borrar para el número correcto de ranuras de boca. A continuación, seleccione todas las ranuras que necesiten estar activas (indicadas en azul)

5. Configure Control como Externo si la selección de boca se debe controlar mediante un sistema externo.