# Podmienky a definície

Pojem | Synonymum | Definícia | Poznámka
--- | --- | --- | ---
dávka |  | viacstupňové uťahovanie s použitím rovnakého programu na uťahovanie a objímku |
sekvencia dávky | sekvencia | viacstupňové uťahovanie s použitím kombinácie rôznych programov na uťahovanie a objímok |
udalosť |  | signály stavu ovládača a nástroja |
záverečný uhol |  | skutočná hodnota nameraného uhla na konci cyklu uťahovania |
záverečný moment |  | skutočná hodnota nameraného momentu na konci cyklu uťahovania |
GUI |  | užívateľské rozhranie, ktoré sa skladá z interaktívnych grafických prvkov na obrazovke, ako sú okná, ikony a symboly |
HMI | Human Machine Interface | užívateľské rozhranie pre nástroj alebo ovládač | HMI môže byť môže byť počítačové internetové rozhranie alebo dotyková obrazovka ovládača.
IAM | Intelligent Application Module | odnímateľný modul v ovládači obsahujúci program, konfiguračné parametre a výsledky uťahovania |
štruktúra linky |  | triedenie a zoskupovanie riadiacich prvkov v štruktúrach, priečinkoch alebo podadresároch v nástroji ToolsTalk | Štruktúra linky je metódou na zlepšenie viditeľnosti veľkej skupiny regulátorov štruktúrovaným spôsobom.
mobile GUI |  | používateľské rozhranie ovládača cez okno internetového prehliadača z diaľkového počítača |
uťahovací moment po zobrazení |  | funkcia na monitorovanie a detekciu maximálnych a minimálnych hodnôt uťahovacieho momentu pred ukončením zaskrutkovania | Jeden účel uťahovacieho momentu po zobrazení je použitie samosvornej matice.
Program uťahovania | Nastavený parameter | konfigurácia parametrov a hodnôt na kontrolu a monitorovanie jednej akcie uťahovania a uloženie výsledku uťahovania |
push |  | prenos údajov uložených v nástroji ToolsTalk do pamäte ovládača |
QIF | Quality Integrated Fastening | plne integrovaná rada uťahovačov, regulátorov, príslušenstva a nástrojov na monitorovanie procesov, ktoré zaručujú vysokú kvalitu a sledovateľnosť uťahovania v priemyselných montážnych systémoch | QIF bol vytvorený v Atlas Copco a prednostne sa používa v automobilovom priemysle a iných montážnych situáciách, kde je mnoho spojov kritických. Koncept QIF zahŕňa aj monitorovanie procesu a dokumentáciu.
Príslušenstvo QIF |  | príslušenstvo pre asistenciu a komunikáciu operátora použitú v QIF | Výrobky doplnkov použité pre komunikáciu medzi systémom a operátorom. For example: scanner and socket selector. Komunikácia poskytuje vysokú kvalitu a sledovateľnosť pri montážnych postupoch.
rýchly stupeň |  | stratégia uťahovania | Stratégia uťahovania, ktorá je použitá na zníženie predpínacieho rozptýlenia spoja pridaním počiatočného kroku, s danou rýchlosťou a momentom, a následne na zredukovanie rýchlosti v záverečnom stupni.
Detekcia rehitu |  | detekcia opätovného uťahovania už utiahnuté spojenia |
rotácia |  | stratégia uťahovania, ktorá rotuje hlavicu nástroja. | Rotácia je používaná hlavne na testovanie a demonštráciu.
zaskrutkovanie dokončené |  | koniec stupňa zaskrutkovania, keď je hlavica skrutky v kontakte s povrchom a stupeň uťahovania začne |
stupeň zaskrutkovania |  | stupeň, kde svorník vstupuje do závitu, kým sa hlavica svorníka nedotkne povrchu |
zovretie |  | skrutka alebo svorník na povrch prilieha približne v hrúbke prsta |
volič objímky |  | QIF príslušenstvo pozostávajúce z panela s objímkami a svietidlami, ktoré možno použiť na usmernenie operátora do správnej objímky |
pozvoľný štart |  | začne uťahovanie pomalou rýchlosťou počas špecifického uhla rotácie | Táto funkcia pomáha, aby svorník vošiel do závitu správne kontrolovaným spôsobom a môže zabrániť nechcenému ergonomickému pohybu nástroja pri stlačení spúšťača.
cieľ |  | želaný výsledok uťahovania | Cieľ je vyjadrený momentom alebo uhlom.
požadovaný uhol |  | želaná skutočná hodnota na konci cyklu uťahovania, nameraná od referenčného bodu |
požadovaný moment |  | želaná skutočná hodnota nameraného momentu na konci cyklu uťahovania |
trojstupňová stratégia |  | stratégia uťahovania | Stratégia uťahovania na redukovanie predpínacieho rozptylu a relaxačného efektu s počiatočným stupňom s danou rýchlosťou a momentom a nasledujúcim stupňom krátkeho uvoľnenia pred záverečným uťahovaním rpi zníženej rýchlosti.
stupeň uťahovania |  | stupeň, keď hlavica skrutky prišla do kontaktu s povrchom, kým uťahovanie nedosiahne požadovaný uťahovací moment alebo uhol |
stratégia uťahovania |  | algoritmus, ktorý priebežne riadi a sleduje proces uťahovania | Používateľ si môže vybrať stratégiu optimalizovanú pre spoločné a programové parametre.
TurboTight |  | stratégia uťahovania | Stratégia uťahovania založená na maximálnej rýchlosti nástroja na vykonanie rýchleho a ergonomického uťahovania. Stratégia si vyžaduje nastavenie iba hodnoty požadovaného momentu.
dvojstupňová stratégia |  | stratégia uťahovania | Stratégia uťahovania na redukovanie predpínacieho rozptylu a relaxačného efektu s počiatočným stupňom s danou rýchlosťou a momentom a nasledujúcim stupňom krátkodobého zastavenia pred záverečným uťahovaním pri zníženej rýchlosti.
internetové GUI |  | používateľské rozhranie ovládača cez okno internetového prehliadača z diaľkového počítača |
virtuálna stanica | virtuálny ovládač | abstrakcia softvéru fyzického ovládača, aby sa správal ako viacstupňový ovládač | Ovládač môže mať k nemu pripojený len jeden káblový nástroj, ale niekoľko bezdrôtových nástrojov. Každý nástroj je pripojený k svojej vlastnej virtuálnej stanici.
Typ virtuálnej stanice |  | Licencia obsahujúca zväzok funkcií ovládača. | Na spustenie virtuálnej stanice sa vyžaduje táto licencia.
Funkcia virtuálnej stanice |  | Licencia pre jednotlivé funkcie. | Môže sa použiť na doplnenie licencií typu virtuálnej stanice.
Funkcia ovládača |  | license for controller-wide features | Sú priradené k celému ovládaču a môžu ich použiť všetky virtuálne stanice.