# 診断の構成

特定のアクセサリーのための IO 診断は、アクセサリーの仮想ステーション表示の情報オプションを介してアクセス可能です。

Accessing the diagnostics configuration:

1. On the home view, go to the Virtual Station tab and select a Virtual Station on the left pane.

2. Go to the Accessories window, select Info and then Diagnostics.

3. スイッチで監視モードまたは強制モードを有効にします。
   入力信号と出力信号の状態は、それぞれのタブの下にあります。

単一のユーザまたは機能から診断に同時にアクセスすることだけできます。診断がすでに使用されている場合は、情報メッセージが画面で表示されます。