# Konfigurácia siete

Power Focus XCPower Focus XC môže byť nastavený tak, aby sa k nemu dalo dostať zo softvéru Atlas Copco ToolsTalk alebo z internetového prehliadača na lokálnej sieti (LAN). Môžete k nemu pristúpiť aj priamo z pripojeného počítača. Používa protokol IPv4.

Na prístup a zmenu nastavení služby Ethernet vyberte možnosť Upraviť.

Konfigurovaný môže byť len továrenský ethernetový port. Port služby Ethernet má určenú IP adresu, 169.254.1.1, ktorá nesmie byť použitá na lokálnej sieti.

V tejto sekcii

- Prístup k ovládaču na sieti LAN
- Prístup k ovládaču cez webové rozhranie GUI
- Prístup k ovládaču cez webové rozhranie GUI