# 無線ツール用 WLAN と Bluetooth

Power Focus XCPower Focus XC コントローラは、ペアリングプロセスでコントローラに無線ツールが接続できるようにするビルトイン無線 LAN と Bluetooth の無線モジュールを備えています。ペアリングが確立されると、ツールがコントローラの範囲内であれば、コントローラに自動的に接続します。コントローラとペアリングされたツールは、他のコントローラが同じ無線チャネルを使用するように設定されている場合でも、その特定のコントローラにのみ接続できます。

コントローラの WLAN 無線モジュールは、一度に 3 つのツールに接続することができ、Bluetooth モジュールは同時に 6 つの接続が可能です。

本セクション内

- STBツールとSTwrenchのペアリングモード
- Bluetooth の要件
- 無線ツールの制限
- コントローラへのワイヤレスツールのペアリング
- BCP/BCV-REツールの接続