# Konfigurácia voliča objímky

1. On the home view, go to the Configurations tab and select Socket selector on the left pane. Na vytvorenie externého nástroja vyberte ikonu Plus v pravom hornom rohu GUI.

2. Konfiguráciu pomenujte

3. Select Edit.

4. Kliknite na Pridať alebo Odstrániť pre správny počet slotov objímky, potom vyberte všetky sloty, ktoré musia byť aktívne ( označené modrou farbou)

5. Set Control to External if the socket selection is to be controlled by an external system.