# Konfiguration eines Aufsatz-Selektors

1. On the home view, go to the Configurations tab and select Socket selector on the left pane. Wählen Sie das Plus-Symbol oben rechts im Bildschirm aus, um ein externes Werkzeug anzulegen.

2. Weisen Sie der Konfiguration einen Namen zu.

3. Wählen Sie Bearbeiten aus.

4. Klicken Sie auf Hinzufügen oder Entfernen, um die korrekte Anzahl von Stecknusspositionen zu erhalten. Wählen Sie anschließend alle Positionen aus, die aktiv sein müssen (blau angezeigt).

5. Legen Sie Steuerung auf Extern fest, wenn die Aufsatzauswahl von einem externen System gesteuert werden soll.